문서번호	시설관리과-6669
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		소장
강무진	代이용민	이시우		03/25 정운진
협 조

『신내동 조압수조 외벽 보수,보강(도장)공사』 추진계획 보고(2)

본부 계약심사에 따른 결과보고

동부수도사업소

(시설관리과)

『신내동 조압수조 외벽 보수,보강(도장)공사』 추진계획 보고(2)

본부 계약심사에 따른 결과보고

우리사업소에서 관리하고 있는 중랑구 신내동 “조압수조”에 대하여 콘크리트 구조물 노후(미세크렉) 보수 및 내구성 증진을 위하여 “조압수조 외벽 보수ㆍ보강(도장) 공사”를 시행하여 서울시 9개구 87만여 주민의 안정적인 “수위운영” 및 “시민급수” 업무에 만전을 기하고자 합니다.

※본부 재무회계과-4143(2014.3.25.)호 계약심사 결과에 따른 공사발주 보고임

Ⅰ   사업목적

▷ 콘크리트 구조물 노후에 따른 미세크렉 보수로 노후화의 진전차단 및

구조물 건전성 확보로 향후 내구성(15~20년) 향상

▷ 콘크리트 외벽 (세라믹)도장에 따른 물때 예방 및 청소등 구조물

유지관리의 편의성 도모

Ⅱ    구조물(조압수조) 현황

□ 위 치 : 중랑구 신내동 산 1-11(태릉~구리간 고속화도로 구리방향)

□ 규 모

- 높이 : 45.5m(표고 60)

- 외부직경 : 상부 11.2m,  하부 13.4m

- 시설용량 :3,454㎥

□ 용 도

송수관(D=2,400m*3열)내의 급격한 압력변화 및 유속변화시 수격작용을      감쇄, 제거하기 위한 수조형식의 조절기구로써 밸브의 급폐쇄, 펌프의        급정지, 급가동시 관내의 과대압력 발생을 감쇄하여 다른 수도시설물의

파손을 막기위한 구조물.

□ 현황(전경) 사진

조압수조 1	조압수조 2

Ⅲ  사업개요(계약심사 결과)

□ 공 사 명 : 신내동 조압수조외벽 보수ㆍ보강(도장)공사

□ 사업기간 : 착공일로부터 180일

□ 계약심사 결과                                           (단위;천원)

예산과목	심사요청액 (A)	심사금액 (B)	조정금액 (C)=A-B	비고
상수도공기업 특별회계	123,266	98,540	감 24,726

- 관급자재는 조달청 우수제품 조달구매 시행

□ 계약방법 : 공개경쟁입찰

□ 예산과목 : 상수도사업비,영업비,배급수비,수선유지교체비(22202-기타교체비)

Ⅳ  세부추진 내역

□ 계약심사 의뢰 ; 3월 11일

- 추정금액 2억이하 본부(재무회계과) 심사요청

□ 공사발주 계약의뢰 : 본 방침후 즉시시행

- 추정가 2억이하 사업소(행정지원과) 계약의뢰

□ 공사시행 보고 : 본부(시설관리과, 홍보마케팅과)

- 붙임 : 공사시행 (예상)조감도 첨부시행

따로붙임 : 1. 설계심사 결과 공문서 1부.

2. 설계내역서(무단가) 및 산출근거 각 1부.

3. 공사설명서 및 (특별,일반)시방서 1부.

4. 공사시행 (예상)조감도 1부.  끝.