“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재취약대상 간부 현장확인 계획 보고(알림)

1. 관련근거

○ 본부 예방과-3387(2017.2.7.)호『화재취약대상 소방서 간부 현장확인 계획 알림』

2. 추진배경

가. 대구 서문시장 화재(`16. 11. 30.) - 소방공무원 3명 부상, 679개 점포 전소

나. 여수 수산시장 화재(`17. 1. 15.) - 117개 점포 소실 / 재산피해 5억2천만원

다. 경기도 동탄 메트로폴리스 상가 화재(`17. 2. 4.) - 사망 4명 등

3. 최근 연이어 대형화재가 발생함에 따라 국민의 불안감이 고조되고 있는바, 겨울철 화재예방을 위하여 관내 화재취약대상에 대한 간부 현지확인 계획을 다음과 같이 알리니 추진에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기   간 : 2017. 2. 10. ~ 2. 28.

나. 대   상 : 화재취약대상 74개소

연번	대 상	개소	비고
1	화재취약주거시설	5지역
2	건축공사장	68개소	연면적 2,000㎡이상
3	화재경계지구	1개소

※ 확인일정은 당일 근무여건에 따라 변경 가능하며, 변경시 출장명령으로 갈음 처리

다. 확 인 자 : 18명(과장3, 현장대응단장1, 팀장10, 119안전센터장4)

라. 횟   수 : 기간 중 2회 이상

마. 방   법 : 기간 중 대상처 방문 안전점검 및 교육

바. 중점확인사항

- 세대 내부 기초소방시설 유지 실태 확인 및 화재취약요인 제거

- 임시소방시설 설치 여부, 용접·용단 작업 시 사전신고 교육

- 용접·용단 작업시 화재예방 수칙 준수 철저

- 용접·용단 작업시 인근 소화기 및 소화수 비치 후 작업

- 소방시설 등 유지·관리상태 확인 및 안전관리 적정 수행 여부 등

※ 건축공사장 임시소방시설 설치기준(2015.18.이후 착공 신고 대상)

임시소방시설	설치대상(공사의 작업현장)
소화기	○모든 건축허가동의 대상
간이소화장치 (간이옥내소화전)	○ 공사장의 연면적 3천㎡이상 ○ 해당 층의 바닥면적이 600㎡이상인 지하층ㆍ무창층 또는 4층이상의 층 ○ 옥내소화전, 대형소화기를 설치한 경우 면제
비상경보장치	○ 공사장의 연면적 400㎡이상 ○ 해당 층의 바닥면적이 150㎡이상인 지하층 또는 무창층 ○ 비상방송설비 또는 자동화재탐지설비를 설치한 경우 면제
간이피난유도선	○ 바닥면적이 150㎡이상인 지하층 또는 무창층 ○ 피난유도선, 피난구유도등, 통로유도등 또는 비상조명등를 설치한 경우 면제

4. 행정사항

가. 점검결과는 (붙임2) 서식 활용하여 내부결재 관리

나. 결과제출

① 매주 수요일 14:00한 (붙임3) 서식 작성 메일제출(예방팀 김동은)

② 최종 결과 - 2017. 2. 28.일한 공문제출(붙임2, 붙임3 첨부)

붙 임 1. 화재취약지역 현장확인 대상 및 일정

2. 화재취약대상 간부 현장확인 결과(내부결재용) 1부.

3. 간부 현장확인 결과 1부.  끝.

	강남소방서장
수신자	각과, 현장대응단, 각 119안전센터
서무담당	김동은		예방팀장	주종옥		예방과장	박철우		소방서장	02/10 김시철
협조자	현장대응단장	김길중		재난관리과장	노희손		소방행정과장	이성로
시행	예방과-4576	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	552-3984	/전송	2052-0177	/		/	부분공개(6)