문서번호	공간정보과-972
결재일자	2017.2.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
정은화		이성환	02/07 강신재
협 조

2017년 상수도GIS 유지관리 용역 유지관리 월간운영 실적보고(1월)

2017. 2.

상수도사업본부

(공간정보과)

-2017년 상수도GIS 유지관리 용역-

유지관리 월간운영 실적보고(1월)

Ⅰ		유지관리 개요

□ 사업명 : 2017년 상수도GIS 유지관리용역

□ 사업기간 : 2017. 1. 13.〜2017. 12. 31.(12개월)

□ 사 업 자 : ㈜지노시스템 대표 전정철

□ 사업금액 :***********

□ 사업목적

○ 상수도 GIS의 성능 및 품질향상을 위한 지속적인 유지관리

- 관련규정, 업무처리절차 변경등에 따른 신규개발 및 기능 개선

- 타 시스템과의 정보연계 확산에 따라 정보유형별 표준․체계 관리

- 중단없는 서비스 제공을 위한 사전 장애예방점검 및 기술지원 등

○ 서울시 클라우드센터로의 서버 이전 추진

- 장비 이전에 따른 H/W 및 S/W 이관 테스트 추진

- 연계 시스템과의 영향도 분석 및 체계적인 이관으로 안정적인 서비스 운영 등

□ 운영기관 및 유지관리 대상시스템 현황

○ 운영기관

- 본부, 수도사업소, 아리수정수센터, 물연구원, 수도자재관리센터

○ 유지관리 내역

- 응용프로그램 4종 및 상용소프트웨어 4종

구분	시스템명	주 요 기 능
응용 프로그램 (4종)	상수도 GIS Web 프로그램	상수도 공사 및 시설관리등의 일련의 공정단계를 설계부터 준공까지 전 과정을 처리하고 관리․운영하는 시스템 ▶시설물 관리, 공사관리, 누수관리, 시설물 및 단수 등 통계현황 관리 등 ▶SSO,고객지원,자재관리,아리수인포,전자결재등 내부시스템과 연계
	GIS 편집 프로그램	상수도 시설물에 대한 공간정보 편집
	GIS 출력 프로그램	상수도 시설물에 대한 공간정보 조회 및 출력
	3차원관리 프로그램	시설물자료 3차원 관리
상용 S/W (4종)	Webtob&Jeus	웹서버(Ver.Standard 6)
	GeoGate	지도엔진(Ver.3.0)
	MiPlatform	UI 개발툴(ver.3.3)
	XDWorld	3차원 지도엔진

□ 유지관리 방법

○ 응용프로그램 운영

▶인력관리 : 상주인원(2명), 비상주인원(3명)

▶유지관리내용

- 전문기술자 상주근무로 사용자 요구 사항 및 장애시 신속 반영

○ 상용소프트웨어 운영

▶인력관리 : 업체별 비상주 각 1명(4명)

▶유지관리내용

- 상용소프트웨어(4종) 전반에 대한 정기 예방점검 실시

- 월1회 정기점검을 통한 전반적인 프로세스 확인 및 디스크정리

Ⅱ		추진실적

□ 1월분 유지관리 개요

○ 기    간 : 2017. 1.13 ~ 2017. 1.31

○ 기성금액 :**********

품 명	금 액	업체명
총 계	20,300천원
GIS프로그램(4종)	18,676천원	㈜지노시스템
TMAX S/W	500천원	㈜티맥스
GeoGate S/W	625천원	㈜지노시스템
MiPlatform S/W	208천원	㈜투비소프트
XDWorld S/W	291천원	㈜이지스

□ GIS프로그램 수정개발 건수 : 총 2건

○ 최근 GIS 접속자 중 장기 미접속자 사용금지 또는 삭제처리

(관리번호:M030-2017-002)

▶ 60일 이상 GIS미접속 사용자 사용중지 처리 : 66명

▶ 120일 이상 GIS미접속 사용자 삭제 처리 : 331명

※ GIS 자료는 공개제한자료이므로 일정기간 미접속자에 대한 사용자 권한 정리

○ GIS에서 보유하고 있는 개인정보 중 보유기간이 경과한 개인정보 일제 정리(관리번호:M030-2017-003)

▶ 개인정보 수집 금지에 따라 개인정보(전화번호, 이메일등) 보유기간(10년)이 경과된 개인정보는 DB에서 *** 처리

▶ 총 26,414건 : 누수복구 17,230건, 급수공사 9,184건

변경 전(Before)	변경 후(After)
☞ 전화번호가 그대로 나옴	☞ 전화번호가 ***로 변경되었음

□ 시스템 정기점검

○ 서버용 S/W : 지도엔진(Geogate) 모두 정상

구분	제품명	점검항목	점검결과	비고
서버용 S/W (4종)	Web GIS S/W (GeoGate 3.0)	G2 WebService 확인	양호
		Map Display 확인	양호
		GeoGate Edit Connection 확인	양호
		Error Log 확인	특이사항 없음
	RIS S/W (MiPlatform 3.3)	Server Service 확인	양호
		Client 동작 확인	양호
		Error Log 확인	특이사항 없음
	3차원 GIS S/W (XDWORLD)	XDWORLD Server Service 확인	양호
		3차원 Map Display 확인	양호
		Error Log 확인	특이사항 없음
	웹서버 Webtob&Jeus	Server Service 확인	양호
		Client 동작 확인	양호
		Error Log 확인	특이사항 없음

○ 응용 시스템 S/W(4종) : 정상

제품명	점검항목	상태
상수도 GIS 웹 시스템	Application 실행여부 확인 서버 접속 여부 확인 Connection Log 확인 등	양호 특이사항 없음
주제도관리시스템	Application 실행여부 확인 서버 접속 여부 확인 Connection Log 확인 등	양호 특이사항 없음
도면관리시스템	Application 실행여부 확인 서버 접속 여부 확인 Connection Log 확인 등	양호 특이사항 없음
GIS 편집 시스템	Application 실행여부 확인 서버 접속 여부 확인 Connection Log 확인 등	양호 특이사항 없음

○ 특이사항

▶1월 하드디스크 풀 : Log파일 D드라이브 Backup폴더로 이동(3개월 보관 운영)

※ 2월부터 Log파일 1개월분만 저장하여 운영(전산정보과에서 DISK 백업)

□ 기타 처리사항

○ 민원처리 현황

▶ 본부 및 사업소 GIS프로그램 운영을 위한 PC 환경설정

▶ 편집 및 조회시스템 상태 점검

▶ 시스템 요구사항 및 문의 사항 답변

▶ 사업소 담당별 AutoCAD프로그램 설치 지원

************************

***********************

***********************************