문서번호	시설관리과-4285
결재일자	2017.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
이훈재	김상웅	代김상웅	02/10 유경애
협 조
	급수운영과장		이경재
	기전팀장		김충완
	주무관		한상근
	주무관		김영환

2017년 해빙기 대비

시설물 및 공사장 안전관리 교육 실시 결과 보고

2017. 2.

중부수도사업소

2017년도 해빙기 대비

시설물 및 공사장 안전관리 교육 실시 결과 보고

해빙기에 발생하는 상수도 시설물 및 공사장의 균열, 붕괴 등으로 인한 안전사고를 사전에 방지하기 위한 직원 및 상수도공사 관계자(감리원, 시공사 등)를 대상으로 안전관리 교육을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		교육 개요

○ 일 시 : 2017. 2. 9.(목) 09:30

○ 장 소 : 중부수도사업소 3층 급수운영과, 시설관리과 사무실

○ 안전관리 대상

- 상수도시설물 : 90개소                            (2017.1월 현재)

배 수 지 (개소)			가 압 장 (개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1․2차	계	무인	증 압	현수관로	지하철공사장	공동구
22	2	20	43	18	25	23(0.96)	2(0.64)	-

- 공사장 : 11개소                                        (단위 : 개소)

구 분	계	송배수관	배급수관	단 가 계 약
				상수도공사	시설물	누수복구	포장복구
계	11	-	-	6	2	1	2
급수운영과	5	-	-	2	1	-	2
시설관리과	6	-	-	4	1	1	-

※ 송배수관(4건) 및 배급수관(7건) 정비공사 : 발주 준비 중

○ 교육 참석자

- 상수도시설물 및 공사 관계자 : 52명

․급수운영과, 시설관리과 업무담당자 : 34명

․이준 및 건양엔지니어링 감리자 : 8명

․각 공사장 현장대리인 : 10명

Ⅱ		교육 방법

○『해빙기 안전관리 교육교재(국민안전처)』및『상수도공사 안전관리       매뉴얼』를 활용 교육실시

Ⅲ		교육 내용

○ 해빙기 대비 상수도시설물 안전관리(가압장, 배수지, 노출관로 등)

○ 해빙기 공사장 위험요인별 안전대책(토석붕괴, 흙막이지보공 등)

○ 2017년 건설공사장 안전대책 방향 및 해빙기 사고사례 설명 등

Ⅳ		교육 실시

○ 상수도시설물 안전관리 및 중점 점검사항(10분)

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전점검

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태 점검사항 등

○ 해빙기 공사장 안전관리(30분)

- 안전관리헌장 설명 및 해빙기 안전관리 대책

- 해빙기 위험요인별 안전대책

○ 건설공사장 안전대책방향 및 사고사례(20분)

- 해빙기 사고발생 현황

- 상수도공사 안전점검 사항

- 공사장 사고사례

	개요	○ 절토사면이 붕괴되면서 매몰 사망
	대책	○ 흙막이 지보공 설치 등 붕괴방지조치 ○ 굴착구배 기준 준수 철저

Ⅴ		행정 사항

○ 해빙기 안전관리 교육 실시 결과 제출(본부 시설과, 2.10.한)

붙임 : 1. 교육자료

2. 교육 전경사진 및 참석자 현황 1부.  끝.