문서번호	누수방지과-1449
결재일자	2017.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
한현숙	유승효	02/13 강신재

2017년 1월 누수탐지 추진실적 보고

2017. 2.

상수도사업본부

(누수방지과)

2017년 1월 누수탐지 추진실적 보고

안정적인 급수공급과 유수율 향상에 효과적으로 기여할 수 있도록 관리하고자 2017년 1월 지하 누수 탐지 추진실적을 보고 드림.

□ 지하 누수탐지 현황

○ 실  적

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년 목표 (건)		1,700	284	229	273	150	193	286	150	135
실적 (건)	’16년 1월	90	14	8	13	5	15	15	12	8
	’17년 1월	92	23	9	17	6	8	10	7	12
비율 (%)	목표 대비	5.4	8.1	3.9	6.2	4.0	4.1	3.5	4.7	8.9
	전년 동기 대비	102.2	164.3	112.5	130.8	120.0	53.3	66.7	58.3	150.0
방지량 (㎥)	’17년1월	39,339	13,164	4,001	4,132	7,452	352	336	261	9,641

○ 탐지결과 분석

- 2017년 1월 실적 : 92건(목표대비 5.4%)

▪ 전년과 비교하여 2건 증가 (전년대비 102.2%)

- 사업소별 전년대비 적출실적

▪실적 감소 : 강서(53.3%), 남부(66.7%), 강남(58.3%)

▪실적 증가 : 중부(164.3%), 서부(112.5%), 동부(130.8%),

강동(150%)

□ 탐지실적 유형별 현황

○ 다점형 및 일반탐지

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’17년1월 실 적	계	92	23	9	17	6	8	10	7	12
	다점형	56	6	6	11	3	6	9	7	8
	일 반	36	17	3	6	3	2	1	0	4
	다점형비율 (%)	60.9	26.1	66.7	64.7	50.0	75.0	90.0	100.0	66.7

- 다점형 56(60.9%), 음청식 36건(39.1%)

○ 누수복구 대비 탐지 점유율

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
누수복구 건 수	계	676	150	84	76	80	72	105	44	65
	누수	584	127	75	59	74	64	95	37	53
	탐지	92	23	9	17	6	8	10	7	12
	비율(%)	13.6	15.3	10.7	22.4	7.5	11.1	9.5	15.9	18.5

- 전년대비 누수복구 건수는 745건 → 676건으로 69건(-9%) 감소

- 탐지 점유 비율은 12.1% → 13.6%로 1.5% 증가

- 누수발생 대비 사업소간 탐지비율 편차는 7.5~22.4%

⇒ 사업소별 입지 여건과 2017년 누수탐지 추진계획에 따른 대구경, 다점형 탐지 실시 여부에 따른 차이로 판단됨.

○ 구경 및 재질별 탐지 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
계	92	57	13	21	1	92	27	32	13	4	6	3	4	1	2
중부	23	15	3	5		23	2	16	2				3
서부	9	5	1	3		9	3	2		1		3
동부	17	11	1	5		17	7	5	5
북부	6	5		1		6	1	3	1	1
강서	8	5	2	1		8	4	3	1
남부	10	6	2	2		10	2	2	2	2	2
강남	7	4	3			7	4	1			1				1
강동	12	6	1	4	1	12	4		2		3		1	1	1

- 구경별 : 13~25㎜(62.0%), 30~50㎜(14.1%), 80~300㎜(22.8%), 350㎜(1.1%)

- 재질별 : GSP(29.3%), SSP(34.8%), DCIP(14.1%) 등

○ 상시 누수탐지 현황

구분	계	중부	동부	북부	강서	남부	강동
1월실적	11	3	1	-	2	2	3
방지량(㎥)	1,698	1,129	27	-	226	127	189

- 상시누수진단시스템 적출 실적은 11건으로 같은기간 누수탐지 실적92(건)의 12%를 차지

□ 향후 추진계획

○ 유수율 점검 등을 통하여 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시

○ 사업소별 2017년 상시누수진단시스템 임차 용역 발주.  끝.