문서번호	시설관리과-4465
결재일자	2017.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
이훈재	김상웅	代김상웅	02/13 유경애
협 조
	급수운영과장		이경재
	급수설비팀장		박장진
	주무관		한상근
	주무관		김영환
	주무관		김용만
	주무관		김철수
	주무관		유형근

2017년 상수도공사 기본 품셈단가표 개정·보완 시행

2017. 02.

중부수도사업소

'17년 상수도공사 기본 품셈단가표 개정·보완 시행

2017년 상수도공사의 공사원가계산서 작성에 기초가 되는 기본 품셈단가 및 설계기준을 우리사업소 실정에 맞게 개정·보완하여 상수도공사 설계금액 산출시 적용코자 함.

※ 근거 : 2017년도 상수도공사 기본품셈 단가표 배포(재무회계과-1421호, ’17.02.01)

Ⅰ		개 요

□ 추진방향

○ 공사비 단가산출의 적정화로 예산절감

○ 원가계산 구성요소 및 품의 기준 정립

○ 신기술 및 개선공법에 대하여 현장시공에 적정한 대가 신설

○ 현장여건에 맞는 적정한 대가 개정 및 보완

□ 기본방침

○ 2008년 토목공사 원가계산 적용요령 반영 (서울시 기술심사담당관)

○ 2017년도 건설공사 표준품셈 적용 (한국건설기술연구원)

※ 건설공사 표준품셈에 없는 경우 유사품 적용

○ 대한건설협회 발표 『2017년 건설업 임금실태 조사 보고서』 단가적용

○ 2016.3.7.일자 토목공사 원가계산 제비율 적용기준 (조달청 고시)

○ 2017.2.1.일자  2017년 상수도공사 기본품셈 단가표 적용(상수도사업본부)

□ 주요 검토사항

○ 공사현장, 자치구(自治區)별 운반거리 및 운반속도 조정

○ 표준품셈에 따라 현장조건 등을 감안한 지세할증 반영

○ 잔토처리, 관급자재 운반 및 재활용플라스틱 원형밸브실 설치공 신설 등    14종 공종 품 보완

Ⅱ		추 진 내 용

□ 운반거리 및 속도 적용 기준(세부 사업장별)

1. 중구(관내 상수도공사)

○ 잔토처리 운반

- 운반위치 : 현장 ～ 김포 매립지(L=45.6㎞)

- 운반속도(V=km/h) 및 거리(L=km) : 마포로-강변북로-자유로

현장 (집하장)	L=6.0	마포대교북단	L=5.5	성산대교 북단	L=11.2	개화 IC	L=21.7	매립지 입구	L=1.2	야적장
	V=28.0		V=51.4		V=67.2		V=52
									V=20.0

○ 관급자재 운반

- 운반위치 : 현장 ～ 노량진(L=9.2㎞)

- 운반속도(V=km/h) 및 거리(L=km) : 노들로-한강대로-퇴계로

수도자재 관리센터	L=1.1	한강대교 남단	L=5.3	서울역 서울스케어	L=2.8	현장
	V=47.2		V=23.3		V=20.0

2. 용산구(관내 상수도공사)

○ 잔토처리 운반

- 운반위치 : 현장 ～ 김포 매립지(L=43.5㎞)

- 운반속도(V=km/h) 및 거리(L=km) : 원효로-강변북로-자유로

현장 (집하장)	L=1.7	원효대교북단	L=7.7	성산대교 북단	L=11.2	개화 IC	L=21.7	매립지 입구	L=1.2	야적장
	V=26.1		V=51.4		V=67.2		V=52
									V=20.0

○ 관급자재 운반

- 운반위치 : 현장 ～ 노량진(L=4.8㎞)

- 운반속도(V=km/h) 및 거리(L=km) : 노들로-한강대로-백범로

수도자재 관리센터	L=1.1	한강대교 남단	L=2.8	삼각지역	L=0.9	현장
	V=47.2		V=23.3		V=22.0

3. 종로구(관내 상수도공사)

○ 잔토처리 운반

- 운반위치 : 현장 ～ 김포 매립지(L=44.7㎞)

- 운반속도(V=km/h) 및 거리(L=km) : 율곡로-성산로-강변북로-자유로

현장 (집하장)	L=10.6	성산대교 북단	L=11.2	개화 IC	L=21.7	매립지 입구	L=1.2	야적장
	V=25.2		V=67.2		V=52		V=20.0

○ 관급자재 운반

- 운반위치 : 현장 ～ 노량진(L=11.3㎞)

- 운반속도(V=km/h) 및 거리(L=km) : 노들로-한강대로-통일로-서소문로-세종대로

수도자재 관리센터	L=2.2	한강대교 북단	L=4.1	서울역	L=5.0	현장
	V=47.2		V=23.0		V=22.8

4. 성북구(관내 상수도공사)

○ 잔토처리 운반

- 운반위치 : 현장 ～ 김포 매립지(L=46.9㎞)

- 운반속도(V=km/h) 및 거리(L=km) : 정릉로-세검정로-연희로-모래내로-강변북로-자유로

현장 (집하장)	L=3.0	북악 터널	L=4.5	홍은 사거리	L=1.3	서대문구청	L=4.0	성산 대교 북단	L=11.2	개화 IC	L=21.7	매립지 입구	L=1.2	야적장
	V=33.1		V=24.2		V=22.6		V=22.5		V=67.2		V=52		V=20.0

○ 관급자재 운반

- 운반위치 : 현장 ～ 노량진(L=26.8㎞)

- 운반속도(V=km/h) 및 거리(L=km) : 노들로-강변북로-동부간선-화랑로

수도자재 관리센터	L=2.7	강변북로	L=11.3	동부간선도 로	L=7.6	월릉IC	L=5.2	현장
	V=47.2		V=51.4		V=49.4		V=32.7

※ 현장(집하장)의 위치는 자치구별 기준점(중심부)에 따라 현장 및 집하장의   위치가 현저한 차이가 있는 공사는 별도 적용

기준적용 근거

구 분	공 종	세부 내용(경로)	산출근거
운반비	잔토처리	현장(집하장) ~ 개화IC	현장실사 및 서울시 가로별 속도조사(2015년)
		개화IC ~ 매립지 야적장	수도권매립지 토사운반의 대가기준(계약심사과-15321,’14.10.16)
	관급자재운반	수도자재관리센터 ~ 현장	현장실사 및 서울시 가로별 속도조사(2015년)

□ 공사규모, 현장조건 등을 감안한 지세할증 반영

○ 지세별 할증률

- 상수도공사 공통 일위대가(본부) 품에서는 지세별 할증 적용은 배제되었는바,      이에 대한 적용사항에 대하여는 표준품셈 기준에 따라 적용

- 번화가 (2차선도로 30%, 4차선도로 25%, 6차선도로 20%)

- 주택가 15%(일위대가 보완)

․ 주택가 할증 적용 대상

▷ 기계장비로 시공하는 모든 공종, 터파기(인력)가 수반되는 공종

․ 주택가 할증 적용 제외 대상

▷ 상, 하수관 비굴착 공사의 라이닝 시공 공종

- 할증 중복가산 요령(건설공사표준품셈 1-16-16)

W = 기본품 × (1 + a1 + a2 + a3 +...... an)

기준적용 근거

- 2016 건설공사 표준품셈 1-16-6호(국토교통부)

- 건설공사 원가산출시 주택가할증 적용 기준 알림

(계약심사과-14187, ’12.9.25)

- 2016년 상수도공사 기본품셈 단가표, 상수도공사 설계 일반 지침서

(재무회계과-2130, ’16.2.16)

□ 기본 품셈단가 신설․보완

○ 상수도공사 기본 품셈단가 신설 · 보완 작성

- 신설 : 가설급수장치 인입관연결(D=20~40㎜)적용 외 4종

- 보완 : 안전시설 설치 및 철거 외 6종

○ 주요 내용

구 분	공 종	세부 내용	사 유
신 설	가설급수장치 인입관연결	- 가설급수장치 인입관 설치 및 철거 · D=20~40mm	서울시시설관리 공단 요청
	구조벽체(코너벽돌) 설치공	- 구조벽체(코너벽돌) 설치공 ․ 950×200×1300 주간, 야간 ․ 1350×600×1300 주간, 야간	서울시시설관리 공단 요청
	재활용플라스틱 원형밸브실	- 재활용플라스틱 원형밸브실 설치공 ․ D=80~200mm 주간, 야간 - 재활용플라스틱 벽관 절단공 ․ D=800mm - 재활용플라스틱 벽관(상,중) 사급자재	상수도밸브실 설치 및 유지보수 지침
	매몰형 중형밸브실	- 경사도 조절식 매몰형 중형밸브실 설치공 ․ D=80~300mm 주간, 야간	″
	지하식소화전 밸브실	- 지하식소화전 밸브실 설치공 D=80~200mm 주간, 야간	시설관리과 요청

구 분	공 종	세부 내용	사 유
보 완	안전시설 설치 및 철거	- 안전시설 재료비 손료 조정 ․ 공사안전표지판(대형) 3개 → 5개	서울시시설관리 공단 건의사항
	경광등 설치 및 철거	- 경광등 재료비 손료 조정 ․ 전구소켓 7개 → 1개 ․ 콘센트 18개 → 1개 ․ 플러그 23개 → 1개	상하수도공사업 협의회 건의사항
	조명시설 설치 및 철거	- 조명시설 재료비 손료 조정 ․ 백열전구 220V(100W) → (200W)	상하수도공사업 협의회 건의사항
	절단면 녹막이 페인트칠	- 에폭시 BPS 도료(스프레이식) 재료비 ․ 관급자재 → 사급자재	누수방지과 건의사항
	아스팔트, 콘크리트 포장절단	- 아스팔트, 콘크리트 포장절단 단가 조정 ․ 일 시공량 : 600m → 700m ․ 보통인부 : 2인 → 1인	기술심사담당관 검토사항
	하수도 복구공(흄관)	- 하수도 복구공(흄관) 단가 조정 ․ 원심력 철근콘크리트 부설 및 접합 1m 단가에 절단 1개소 포함	기술심사담당관 검토사항
	주철관 절단공	- 주철관 절단공 잡재료비 ․ 잡재료비를 주재료비의 2~5% 적용할 것으로 검토하였으나 주재료비가 없으므로 표준품셈 변경 전 적용되었던 노무비 5% 적용 유지	기술심사담당관 검토사항

※ 변동율(전년 대비) : 노임(일반) 6.60% 증가

Ⅲ		설계서 작성시 유의사항

○ 지침이나 지시사항 이행 철저히 준수

○ 제비율적용 철저(4대보험료, 퇴직공제부금비,산업안전보건비 등)

○ 설계도서간 일치 여부(시방서, 도면, 내역서, 물량내역서)

○ 1식단가 적용 지양

○ 견적단가는 거래실례가격이 없는 부득이한 경우에만 반영하고 이 경우    견적서는 2개업체 이상 복수견적가격 조사

○ 특정 및 특허제품을 사용할경우에는 특정제품선정심사위원회 심의결과를    첨부하여 심사요청

Ⅳ		행 정 사 항

○ 사업소 현장여건 및 실정에 맞게 개정·보완한『2017년 상수도공사 기본    일위대가표』에 따라 상수도공사에 적용, 발주공사에 차질이 없도록 시행

○ 설계내역서를 엑셀문서로 작성하여 계약심사 요청

※ 본청 원가계산프로그램(JDL) 용역 종료

○ 본청 계약심사과의 한시적 계약심사 제외대상 사업은 본부 재무회계과로    계약심사 의뢰

※ 한시적 계약심사 제외대상 : 상수도 누수복공사, 상수도 급수공사, 배수지            항 청소, 포장도로 굴착복구공사, 유량계 교정검사 및 유지보수 등

붙임 : 1. 상수도공사 설계일반 지침서 1부.

2. 2017년 상수도공사 기본일위대가표(Excel) 1부.

3. 2017년 상수도사업 계약심사 추진계획 1부.

4. 상수도사업본부 상수도공사 기본품셈단가표 1부.  끝.