문서번호	물환경연구부-1556
결재일자	2017.2.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
윤호균	윤중섭	박찬구		02/14 정권
협 조
	주무관		김진아

2017년 수질 자동측정망  운영ㆍ관리계획

2017. 2

물환경연구부

(물환경생태팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

목      차 -

법적근거	--------------------------				2
추진개요	--------------------------				2
측정지점 및 항목				------------------	3
세부추진일정		-----------------------			4
2016년 추진사항			-------------------		8
기대효과	--------------------------				9

2017년 수질자동측정망 운영‧관리계획

한강본류 및 주요지천의 실시간 수질측정에 의한 감시를 통하여 물 환경 조성 및 수질오염사고 등 효율적으로 측정소 운영ㆍ관리하고자 함.

Ⅰ		법적근거

「환경정책기본법」제22조(환경생태의 조사ㆍ평가 등)

「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제9조(상시측정 및 수질ㆍ수생태계조사)        및 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제21조(수질오염 경보제)

환경분야 시험‧검사 등에 관한 법률 시행규칙 11조(측정기기 정도검사)

동법 시행규칙 제 7조(정도검사의 주기)에 의거 검사

Ⅱ		추진개요

수질측정망 상시 운영으로 한강 및 지천 수질 실태 파악

수질측정망 운영을 통한 실시간 수질을 감시하여 안정적이고 효율적       인 수질 감시시스템 유지 관리체계 확립

정확한 원인분석을 통한 신속하고 효율적인 사고대응체계 구축

Ⅲ		측정지점 및 항목

구분	측정소명	위 치	설치년도
한강 본류	노 량 진	동작구 현충로 264(본동475-1)	‘74
	선 유	영등포구 선유로 343(당산동1) 선유도 공원 내	‘77
지천	중 랑 천	동대문구 한천로 334번지(휘경동 347-2)	‘93
	탄 천	송파구 삼학사로2길(가락동 508)	‘93
	안 양 천	구로구 구로동 서부샛길 876(구로동685-5)	‘93

<측정망 위치>

측정항목

- 본류(노량진, 선유): 17개 항목

Temp, pH, DO, Conductivity, SS, T-N, T-P, CN,     ABS, Chlorophyll-a, Phenols, TOC, 탁도,               생물독성경보장치(물벼룩, 물고기, 조류, 미생물)

- 지천(탄천, 중랑천, 안양천): 13개 항목

Temp, pH, DO, Conductivity, SS, T-N, T-P, CN,      ABS, Hg, Phenols, TOC, 생물독성경보장치(물벼룩)

Ⅳ		세부추진일정

세부내용 1

사 업 명 : 2017년 수질 자동측정망 시설 및 측정기기 유지보                    수 관리용역

사업기간 : 2017. 1. 1.~ 12. 31.(12개월)

소요예산 :**********

예산과목 : 보건환경연구원 효율적운영, 환경오염물질 체계적조사. 수질․토양오염물질검사, 공공운영비(수질자동측정망용역비)

측정기기 현황

(단위:천원)

구 분	제조 및 공급업체	측정기기 수	항 목	비 고	예산액
**** ****	********	**	*******	******	*******
	*******	*	*******	******	******
	*******	*	******	******	******
**** ****	*********	*	***********	******	******
	*****	*	******	******	******
	***	*	*******	******	******
***	*******	**	****	*******	******
****	********	**	******************	******	******

세부내용 2

사 업 명 : 2017년 수질 자동측정망 정도검사

검사기간 : 2017. 3. 27.~ 9. 20.

소요예산 : ********

예산과목 : 보건환경연구원 효율적운영, 연구 및 전문훈련강화, 청사시설 유지관리, 사무관리비, 정도검사 수수료(수질측정장비 정도검사)

정도검사 대상기기 : 27대

- 용존산소(DO)     연속자동측정기 : 5대

- 부유물질(SS)     연속자동측정기 : 5대

- 수소이온(pH)     연속자동측정기 : 2대

- 총 질 소(T-N)    연속자동측정기 : 5대

- 총    인(T-P)    연속자동측정기 : 5대

- 총유기탄소(TOC)  연속자동측정기 : 5대

차수별 검사기간 및 항목

❍ 1차 정도검사

- 검사기간 : 2017년 03월 27일 ~ 03월 31일

- 검사항목 : 용존산소, 부유물질, 수소이온농도, 총질소, 총인 (안양천)

총인(중랑천)

❍ 2차 정도검사

- 검사기간 : 2017년 05월 15일 ~ 05월 19일

- 검사항목 : 총유기탄소(선유, 탄천, 중랑천, 안양천)

❍ 3차 정도검사

- 검사기간 : 2017년 07월 20일 ~ 07월 21일

- 검사항목 : 총인, 총질소(선유)

❍ 4차 정도검사

- 검사기간 : 2017년 09월 04일 ~ 09월 05일

- 검사항목 : 용존산소, 부유물질, 수소이온농도(선유)

- 검사기간 : 2017년 09월 06일 ~ 09월 08일

- 검사항목 : 용존산소, 부유물질, 총인(중랑천)

- 검사기간 : 2017년 09월 11일 ~ 09월 13일

- 검사항목 : 용존산소, 부유물질, 총질소, 총인, 총유기탄소(노량진)

- 검사기간 : 2017년 09월 18일 ~ 09월 20일

- 검사항목 : 용존산소, 부유물질, 총질소, 총인(탄천)

세부 내용 3

사 업 명 : 2017년 수질 자동측정망 노후시설 보수 및 지천                     2개소 하상정비

검사기간 : 2017. 3. 1.~ 11. 30.

소요예산 : 40,000천원

예산과목 : 보건환경연구원 효율적 운영, 환경오염물질 체계적 조사, 수질ㆍ토양오염물질 검사, 시설비

노후시설 보수대상 : 노량진 외 4개 측정소

하상정비 대상 : 탄천 및 안양천 2개 측정소

보수 및 하상정비 내용 : 취수관로 정비, 하천 수중펌프 주변 하상정리 및 수질 자동측정망 5개소 보수공사

세부 내용 4

측정자료의 정확성과 신뢰성 확보를 위하여 법적근거 정도검사 6항목 외 측정장비 검‧교정 통하여 측정자료를 효율적으로 관리 하고자 함.

사 업 명 : 2017년 수질측정망 자체 정도관리 및 점검계획

점검기간 : 2017. 5. 1.~ 7. 30.

점검대상 : 노량진 외 4개 측정소

점 검 자 : 물환경생태팀 직원 및 A/S업체

점검 미지시료 제조 : 물환경생태팀 직원

점검내용

- 측정소 시설점검(전기, 보안 등)점검

- 측정장비 관리상태 및 시설물 상태 점검

- 측정장비의 ZERO(증류수) 분석

- 표준물질에 의한 검ㆍ교정 실시 드리프트 분석

- 냉ㆍ난방 작동상태 및 실내온도 점검

- 미지시료에 의한 측정자료 정확성 분석

- 정도검사 대상 항목(외부기관)은 한국환경공단과 연계실시

점검항목

구분	측정소명	점검 항목	비 고
본류	노 량 진	Temp, pH, DO, Conductivity, SS, T-N, T-P, CN, ABS, Chlorophyll-a, Phenols, TOC, 탁도
	선 유	Temp, pH, DO, Conductivity, SS, T-N, T-P, CN, ABS, Chlorophyll-a, Phenols, TOC, 탁도, 생물독성경보장치(조류, 미생물, 물벼룩, 물고기)
지천	중 량 천	Temp, pH, DO, Conductivity, SS, T-N, T-P, CN, ABS, Hg, Phenols, TOC, 생물독성경보장치
	탄 천	Temp, pH, DO, Conductivity, SS, T-N, T-P, CN, ABS, Hg, Phenols, TOC, 탁도, 생물독성경보장치
	안 양 천	Temp, pH, DO, Conductivity, SS, T-N, T-P, CN, ABS, Hg, Phenols, 탁도, TOC

Ⅴ		2016년 추진사항

2016년 수질측정망 운영

- 2016년 06월 : 행주수질측정소 폐쇄보고

- 2016년 10월 : 한국환경공단 측정장비 정도관리 완료

- 2016년 11월 : 안양천수질측정소 생물경보장치 구매 설치 완료

- 2016년 11월 : 수질측정망 전산실 서버 교체 및 업그레이드 완료

- 2016년 12월 : 수질측정망 전용선을 인터넷선으로 교체 완료

- 2016년 12월 : 2017년 수질측정망 유지보수 용역계약 완료

- 매월 수질측정소 시료 수거 분석(실험실) 실시 TMS 데이터와 비교

- 행주측정소 자체 신축 방안을 강구하였으나 부지확보 미흡으로       측정소 설치하지 못함

※ 2017년 디지털 시민시장실 구축사업과 관련 TMS 자료제출

Ⅵ		기 대 효 과

수질오염사고시 신속한 대응조치

수질예보제 운영 지원 등 일반측정망의 보완적 기능

자동측정망 정도검사 6항목(수소이온농도, 용존산소, 총질소,         부유물질, 총인, 총유기탄소)외 자체 정도검사 결과 DB화

수질 및 수생태계 보전을 위한 수질관리 시책자료 확보.  끝.