출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	먹는물분석과장	수질분석부장
	기효석	정연구	02/15 김복순

	명에 의하여 신고기관 방사선안전관리자 기본교육을 참가하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 02. 15.
보 고 자: 환경연구사 성명 : 기효석

보       고       내       용

일    시

2017. 2. 10(금)

건    명

방사선안전관리자 기본교육 결과보고서

내용

□  신고기관 방사선안전관리자 기본교육 참석 및 결과보고

○ 개요

- 일자: 2017. 2. 10(금)

- 장소: 대전예람인재교육센터 4층 비전룸(대전광역시 소재)

- 주최: 한국원자력안전재단

- 참석자: 1명 (먹는물분석과 기효석)

○ 목적

- 서울물연구원 방사선안전관리자 전출에 따른 방사능 관련 관리업무

를 유지하고자 방사선안전관리자 기본교육을 이수하여 방사선안전

관리자를 변경 신고하고자 하기 위함.

○ 주요내용

- 방사선 정의

․ 학술적으로 “불안정한 원자 또는 원자핵에서 방출되는 에너지의 흐름”

으로 정의

․ 방사선 안전의 관점에서 전리방사선에 국한하여 방사선으로 정의

- 전리방사선 종류 및 특성

․ 방사선 종류 : 알파선, 베타선, X선, 감마선, 중성자선

․ 방사선 특성

1)알파선 : 물질과의 상호작용이 강하여 물질을 통과할 때 급속히 에너지를 상실하므로 투과력이 매우 약하다. 공기중에서 수cm 정도밖에 날아갈 수 없으므로 얇은 종이 1장으로도 차폐시킬 수 있다.

2)베타선 : 공기중에서 수십cm~수m의 거리를 날아가므로 알루미늄 판으로는 수mm, 플라스틱 판으로는 1cm 정도의 두께로 차폐시킬수 있다.

3)X선과 감마선 : 물질을 통과할 때 별로 에너지를 상실하지 않으므로

투과력이 매우크며, 납판으로 차폐가능하다.

4)중성자선 : 전하를 갖지 않아 물질 구성원자의 영향을 잘 받지 않기

때문에 물질 속에서는 소멸 될 때까지 물질을 투과한다고 보아야한다.

- 방사선 피폭의 영향

․ 신체적영향 : 급성영향(중추신경사망, 골수사망, 불임, 궤양 등)   만성영향(암, 백내장, 백혈병, 노화촉진 등)

․ 유전적 영향 : 유전자돌연변이, 염색체 이상

- 방사선 방호

․ 차폐 : 선원과 작업자 사이에 적당한 차폐체를 두어 방사선 피폭량 저감

․ 거리 : 거리의 역자승으로 세기가 감소하는 성질을 이용하여 선원과

의 거리를 가능한 한 멀리하여 피폭을 최소

․ 시간 : 방사선 관리구역의 선원이 있는 곳에서 작업하는 시간을 줄일

수록 피폭선량 감소

- 방사선원 이용과 취급방법

․ 밀봉선원 : 가스크로마토그래피 (농약 및 소독부산물 등 분석 시 사용 되며 방사선을 이용하는 장치일 경우 검출부(ECD)에 63Ni가 장착되어 있어 63Ni에서 방출하는 베타선으로 시료와 캐리어가스인 질소를 이온화하여 이온화된 전자를 포획

※ ECD의 63Ni은 약한 베타 방사선 핵종으로 장치 외부로는 방사선

영향이 없어“신고 사용”대상이지만 ECD 파손 시 방사능이

환경으로 누출 될 가능성이 있으며, 폐기 시 ECD를 분리하여

방사성 폐기물로 처리해야 함.

- 신고기관 방사선 사용기기

․ 가스크로마토그래피의 내장 전자포획용(방사능 표지가 장치 외부에 부착)

- 방사선안전관리자 신고 및 임무

․ 법 제53조의2(방사선안전관리자) : 신고사용자는 방사선 안전관리에 관한

업무를 수행하기 위하여 대통령으로 정하는 바에 따라 방사선안전관리자

를 선임하여 방사성동위원소 등의 사용개시 전에 이를 위원회에 신고하

여야 한다. 신고한 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

․ 방사성동위원소 사용 등 신고 위반시 제재내용 : 과태료 등 부과

(3000만원 이하)

○ 보고자의견

- 신고대상인 방사성동위원소(가스크로마토그래피)를 사용 및 변경하

기전에 원자력안전법 관련규정에 따라 철저히 관리하여 신고할 것

이다.

- 방사선의 위험성을 습득할 수 있는 좋은 교육이었으며, 전문지식을

통해 연구실 안전 업무에 더욱 내실을 기하고자 함.

○ 관련사진

끝.