문서번호	교량보수과-1943
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교량보수과장	서부도로사업소장
정상모	구현모	03/26 김만수

해빙기 두모교 내진보강공사현장 점검결과보고

2014. 3

서부도로사업소

(교량보수과)

해빙기 두모교 내진보강공사현장 점검결과

해빙기를 맞아 교량시설물 보수공사현장의 안전사고 방지를 위해 "두모교

내진성능개선공사" 현장에 대해 안전사고 위해요인을 점검하고 그 결과를

보고 드림

□ 추진 근거

도로시설과-5081호(2014.3.22) ; 해빙기 도로시설물 공사현장 안전점검실시

□ 공사 현황

□ 사 업 명 : 두모교 내진성능개선공사

□ 도 급 자 : 매일종합건설(주)

□ 도 급 액 : 두모교 6,290백만원

□ 공사기간 : 2013. 4.29 ~ 2014. 5.23

□ 감 리 자 : (주)신명건설기술공사

□ 현장점검 개요

□ 점검일시 : 2014. 3. 25 (화) 14시 ~ 16시

□ 점검구간 : 두모교 면진받침교체 작업진행 중인 구간

□ 점 검 자 : 시설 6급  정상모

□ 공사추진내용 : 구리방향(하행) 면진받침 교체작업중

- 작업인원, 장비 : 작업원 13명, 카고크레인 1, 발전기 1, 브레카 1, 천공기 1

- 구간별 보수작업 현황

► P61 : 받침 콘크리트 깨기 완료후 잔재물 처리

► P62 : 면진받침 고정(볼트)을 위한 천공 작업

► P87 : 받침 콘크리트 깨기 및 철거

► P89 : 받침 콘크리트 철근 배근작업

□ 점검 사항

- 교각상부에서 고소작업시 안전모 착용 및 안전고리 착용여부

- 교량 상부에서 용접작업시 하부에 튀지 않도록 방진망 설치 여부

- 카고 크레인 와이어 상태 등 장비 이상유무 점검

- 작업장으로 이용되는 안전통로 흔들림, 고정 상태 등

□ 현장관계자에게 지시(당부)한 사항

- 고소작업자는 안전모 및 안전고리를 반드시 착용토록 수시로 안전교육을

실시하고 교육실적을 감리단을 통해 보고할 것

- 콘크리트 깨기 및 철거, 용접작업은 반드시 방진망을 설치한 후 시행할 것

- 콘크리트 깨기 및 철거작업시 하부 보행자 및 자전거통행자의 불편방지 및

안전사고에 대비하여 안내원(신호수) 배치 철저

< 해빙기 공사장 안전점검 >