시 행	안전관리과-290	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
수 신 자	도시철도사업부장

주무관	주무관	안전관리과장
홍민철	정삼기	전결 03/26 박상태
협 조

건설공사장 기동불시 점검 결과보고

[지하철 9호선 923공구 건설공사〕

□ 점검일시 : 2014. 3. 26(수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 안전관리과 정삼기 (건설안전분야)

○ 가설통로 안전에 관한 사항 - 본선개착 구간(STA40K090)거푸집 조립을 위한 작업발판을 시스템 동바리를 이용 설치하여 이동예정으로, 유해위험방지 계획서 대로 벽이음 철물을 5m마다 설치하고, 부득이 하게 거푸집 설치등으로 벽이음 철물 설치가 어려울 시는 목재(압축재)와 철선(인장재)을 1m간격으로 5m마다 설치 요함
	벽이음철물

○ 화재예방에 관한 사항 - 본선개착 구간(STA40K900) 토류벽 설치 중 으로 용접작업장 상부에 전선이 늘어져 있음 - 작업장 상부있는 전선을 전용걸이대에 설치 하고 용접작업시 에는 화재우려가 있는 요인을 제거후 작업바람.

○ 거푸집 동바리 붕괴재해 예방에 관한 사항 - 본선개착 구간(STA40K090) 시스템 동바리 설치중으로 돌출 수평재 상부에 강관자재가 적치되여 있어 낙하로 인한 안전사고가 우려되니 조속히 설치요함 ☞ 시공상세도

◆ 점검자 : 안전관리과  홍민철(토질 및 기초분야)

○ 기타 안전관리에 관한 사항 - 일자산 편토압 부 옹벽콘크리트 배면 지반이 변형없이 적정하게 유지되고 있으나, 국부적으로 옹벽 상단 지반 경계에 틈이 존재하므로 우수침투 방지 등 조치 요망

○ 기타 안전관리에 관한 사항 - 터널 측방 배수관 하부 필터콘크리트를 넓게 포설할 경우, 유입수의 흐름 범위를 확대시키므로, 필터콘크리트는 배수관 하부와 터널 벽체간 틈을 채우는 수준으로 최소화 시공 요함

○ 기타 안전관리에 관한 사항 - 토공굴착과 가시설은 단계별 적기 시공되고 있으나, 토공부 종방향 비지지부가 길어질 경우 가시설 안정성이 저하되므로 각 단에 대하여 단계별 시공범위를 적정 수준(가급적 정거장 폭 이내)으로 관리요망

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014.4.2.(수)까지 안전관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.   끝.