2014년 상반기 정기점검 보고서

결재	★주무관	시설보수과장
	진하영	전결 03/26 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 성북천교, 행당고가에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2014.03.18.~24(월요일)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장,배수시설,난간,연석,신축이음, 슬라브하면,주형,교대,교각,교좌장치 등)

시설물명	성북천교	시설물 개 요	폭: 14.5m 연장: 39m	법정구분	1종	준공 년도	2005. 09.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설9급	성명	진하영
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설9급		진하영
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		최태석

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
하부목재 파레트 적치 – 직영반 제거 완료 배수구 막힘 1개소 – 직영반 퇴적물 제거 완료 보도부 신축이음 이물질 퇴적 2개소 – 직영반 퇴적물 제거 완료

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 없음

현장점검사진

상부 – 특이사항 없음	하부 – 특이사항 없음

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장,배수시설,난간,연석,신축이음, 슬라브하면,주형,교대,교각,교좌장치 등)

시설물명	행당고가	시설물 개 요	폭: 32m 연장: 38m	법정구분	법정외	준공 년도	2009. 10.31
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설9급	성명	진하영
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설9급		진하영
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		최태석

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
배수구 막힘 2개소 – 직영반 퇴적물 제거 완료

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
A1,A2시점부	신축이음 부근 체수발생	2개소		한라건설 하자보수요청		1
A2	방음벽 콘크리트 지수 균열 발생	1개소				2
난간	볼트 및 덮개 파손	2개소				3
A2	포자밀링	1m*2m*1개소				4

현장점검사진

A1 A2 시점부 신축이음 부근 체수발생 2개소	A2 방음벽 콘크리트 지주 균열 발생	난간 볼트 및 덮개 파손 2개소	A2 포장 밀림 발생[1m*2m*1개소]

※ 이전 점검과 중복 지적된 사항은 생략하였음.  끝.