	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전 고장 발생 보고

1. 관련 근거

2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터에서 관리중인 소방용수 시설중 점검한바 고장용수가 발생되었기에 아래와 같이 보고합니다.

- 다           음 -

연번	용수번호 (식별)	위 치	고 장 내 용	확인일시	비 고 (사용가부)
1	271호 (지상식)	금천구 독산로 351 (독산동 959번지 9호)	지상식소화전 몸통 스핀들 헛돔	2014.03.04.	사용가
2	863호 (지하식)	금천구 가산로 34-6 (독산동 162번지 1호)	지하식소화전 관구의 스핀들 헛돔	2014.03.04.	사용가
3	1245호 (지상식)	금천구 시흥대로 282 (독산동 1077번지 3호)	지상식소화전 제수변이 지반침하로 인하여 둘레이동	2014.03.05.	사용가
4	2133호 (지상식)	금천구 가산로3길 55 (독산동 302번지 10호)	출수 시 보도블럭 누수	2014.03.17.	사용가

붙 임  고장용수 현장확인서 4부.  끝.

	독산119안전센터장
담당자	김선기		3팀장	김윤규		센터장	03/26 신복교
협조자
시행	독산119안전센터-1289	(		)	접수		(		)
우	153-821	서울특별시 금천구 시흥대로 386	/
전화	02-853-0119	/전송	02-853-0119	/		/	대시민공개