문서번호	교통운영과-5806
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통운영팀장	교통운영과장
문기영		최정수	03/27 강진동
협조
	주무관		김욱경

교통사망 사고지점 조사결과 종합보고(2014-072)

2014. 3.26.(수)

도시교통본부

(교통운영과)

교통사망 사고지점 조사결과 종합보고(2014-072)

교통사망사고 지점(관리번호 : 2014-072)실태 조사결과 종합보고임

Ⅰ				조 사 개 요

❍ 조사일시 : 2014. 03.25.(화)

❍ 조 사 자 : 교통운영과장 등 8명

❍ 조사지점

- 노원구 공릉동 먹골다리 위(화랑대역교차로)

❍ 조사방법 : 현장 합동점검 및 관련자료 확인

❍ 중점 점검내용

- 도로구조, 교통안전시설 등 문제점 여부

- 최근 교통사고 발생 현황, 사고지점 주변 도시개발 계획 등

	도로․교통안전시설 현황
① 도로안전시설 : 규제심의 비대상 ○ 시선유도시설 : 시선유도시설(델리네이터), 갈매기 표지, 표지병, 시선유도봉 등 ○ 방호울타리 : 차량용, 중앙분리대, 안전휀스 등 ○ 무단횡단 금지시설 ○ 과속방지턱 : 원호형, 사다리꼴, 가상, 재도색 ○ 미끄럼방지 포장 : 그루빙, 노면 도색 등 ② 교통안전시설 : 규제심의 대상 ○ 교통안전표지 : 주의표지, 규제표지, 지시표지, 보조표지 ○ 노면표시 : 중앙선, 차선, 진행방향, 횡단보도, 안전지대, 어린이‧노인‧장애인보호구역, 속도제한, 서행 등 ○ 신호기(신호등) ③ 기타 : 충격흡수시설

Ⅱ				조 사 결 과

1. 교통사망사고 발생보고서 확인

❍ 조사기관 : 노원경찰서 교통사고조사계

❍ 사고개요

- 발생일시 : 2014.03.24.(월) 08:15경  날씨 : 맑음

- 사고장소 : 노원구 공릉동 먹골다리 위(화랑대역교차로)

- 사고원인 : 안전운전의무위반

- 사고차량 : 택시

- 피해상황 : 사망1명

피 해 자				가 해 자
성별	연 령	직 업	피해정도
남	58	택시운전사	사망	◯◯◯(택시)

❍ 사고경위 : 가해차량(택시)이 봉화산역에서 화랑대삼거리 쪽으로 편도3차로 중 1차로를 진행하였는데 그 때 진행방향으로 설치된 북부간선도로 교각을 전면 부분으로 충돌하여 현장에서 사망한 사고임

2. 현장 합동조사 결과

조사 개요

❍ 관리번호 부여 : 2014-072

❍ 현장 조사일시 : ’14.03.25.(화) 15:00

❍ 점검자 : 7명

- 서울시 : 2명(담당자 황인성, 문기영)

- 경  찰 : 1명(노원경찰서 최봉수)

- 자치구 : 2명(노원구청 교통지도과 이병주 등 2명)

- 사업소 : 2명(북부도로사업소 교량보수과 기효상 등 2명)

❍ 조사내용 : 사고원인 조사, 교통안전시설 문제점 여부 등

❍ 조사지점 : 노원구 공릉동 먹골다리 위(화랑대역교차로)

조사결과

❍ 도로 및 주변현황

- 사고지점은 왕복6차로 신내로 먹골다리위 북부간선도로 교각으로 안전지대와 충격흡수시설이 설치되어있음

현장 합동점검	사고현장 사진

사고상황

3. 교통사고 이력자료 검토

❍ TAAS 확인결과 (도로교통공단 교통사고분석시스템)

- 최근 3년간(’10～’12) 사고발생지점 반경 200m 이내 사망사고 1건발생

Ⅲ				전문가․관계기관 의견

현장 합동 조사시 관련기관 의견

❍ 노원경찰서 의견

- 사고재발 방지를 위하여 안전지대에 시선유도봉 설치, 발광형교통안전표지, 충격흡수시설 설치 건의

❍ 북부도로사업소 의견

- 화랑대역공영주차장입구부터 북부간선도로 교각까지 도색된 안전지대에 중앙분리대 설치 건의

주관부서 의견

- 합동점검반 종합의견 검토결과 사고지점에 충격흡수시설이 설치되어 있으나, 충격흡수시설 설치구간에 교량 조인트가 저촉되어 충격흡수시설이 비스듬하게 설치됨

- 사고재발 방지를 위하여 기존 충격흡수시설 앞에 북부간선도로 교각과 수직으로 충격흡수시설 설치할 필요가 있음.

Ⅳ				조치계획 (의견)

관련기관(부서)에 통보하여 개선 조치

❍ 시설물 유지관리 기관인 성동도로사업소에 통보하여 시설물 개선하고자함.  끝.