소방활동 자료조사서

담당자	3팀장	119안전센터장	결재
권순정	김창기	03/27 김정일

1. 일반현황

대상명	아스테리움 용산	위 치	한강대로 30길 25 (한강로 2가 419)		전 화	02-797-1690
관계인	각세대	소방안전 관 리 자	조 동춘	상 주 인 원	1,200명	수 용 인 원	2,500명
주용도	복합건축물	취약장소		각세대 주방 및 보일러실, 지하 식당가
건 물 구 조	양식 철근조 슬라브가 36/7층 1개동 연면적 89,465.49㎡
특 이 사 항	※ 36/7층 – 아파트 128세대, 오피스텔 207세대, 상가 33개소 업무시설(2~11층)

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소화활동설비 관리상태 등	○ 연결송수관설비등 소방시설 유지관리 철저토록 관계자 지도함
연소확대 요인	○ 연소우려 상황 - 인접건물과의 거리 - 창문등 연소확대요인 - 용도별, 층별 연소우려상황	○ 창문등 층별 연소 확대 우려-신속한 인명대피 및 초기 화재 진압
연소물질 특성 (위험물, 가스 등)	○ 위험물, 독극물, 폭발물 등 유해물질 ○ 고압, 가연성, 독성가스 등 ○ 특수가연물 및 기타 가연성물질	○ 도시가스
화기취급 상황	○ 취급장소 ○ 화기종류 ○ 용 도 ○ 취약요인	○ 보일러실 및 주방 ○ 도시가스 ○ 취사 및 난방(개별, 중앙) ○ 안전사용토록 지도

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 ○ 특수차 활용 여부	○ 소방차량 진입 가능함 ○ 특수차 활용 가능함
긴급 통행	○ 일반도로의 비상용 도로 유무 ○ 빈 공터 등	○ 해당사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 연소 및 폭발위험 범위 ○ 예상 피난 범위 ○ 인명구조 및 대피 여건 ○ 대피 및 피난통로 ○ 불특정다수인 출입 및 수용장소	○ 유사시 옥내 계단 또는 각층 창문을 이용 인명 구조 및 대피 유도
비상용승강기 및 피난계획	○ 설치 위치, 대수, 속도, 승차인원 ○ 사용 가능 여부 ○ 계단 설치 등	○ 설치됨(3대) ○ 사용 가능함 ○ 계단 설치됨
소화용수시설	○ 자연수리 - 위치, 종류, 거리, 수량 등 - 소방차 진입 및 사용 여부 ○ 공설․사설 수리 - 위치, 종류, 관리상태	○ 공설 244호 적정 관리됨
기타 조치 사항	※ 관계자에게 소방시설 유지 관리 요령 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  3월  26일

조사자 소속 : 한강로119안전센터   계급  소방장  성명 김 용선(인)

계급  소방위  성명 권 순정(인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2