문서번호	건축기획과-4212
결재일자	2017.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
이미혜		김유식	02/22 박경서
협조	주무관		이기택
	주무관		박정석

- 2017년도 제4차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야) 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  2.

주택건축국

(건축기획과)

- 2017년도 제4차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야) 심의결과 보고

○ 일    시 : 2017.  2. 15(수), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 4건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (하/상)	심의결과	비 고
1	시립 노원청소년 직업체험센터 신축사업	노원구 하계동 224-9 외 3필지	청소년수련시설	1/3	조건부보고완료	경관계획 (보고)
2	창신 공영주차장 및 복합시설 신축사업	종로구 창신길 83	주차장, 도서관, 청소년문화의집	4/3	조건부의결	경관계획 (보류)
3	창신동 주민공동이용시설 신축사업	종로구 창신동 595-272	주민공동이용시설	0/3	조건부의결	경관계획 (신규)
4	서대문구 종합보육시설 신축사업	서대문구 남가좌동 385-4	지역아동센터 및 노유자시설	1/3	조건부의결	경관계획 (신규)

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 2. 15(수)
사 업 명	시립 노원 청소년 직업체험센터 신축사업
신청위치	노원구 하계동 224-9 외 3필지
의결번호	(경관)2017-4-1	심의결과	조건부보고완료
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 지하주차장 진출입구 램프는 최대한 직선화하기 바람. - 주차면을 Y3열로 변경 및 Y1열 기둥 위치 조정 검토 ○ 전면부 입면계획에서 2층 메탈패널 벽면이 1층 외벽면보다 다소 돌출되도록 처리 바람.(권장) ○ 도로에서 차량 출입구로의 완만한 진입이 가능하도록 보도블럭 선형을 조정하기 바람. ○ 1층 진입데크에서 카페테리아, 로비로 진입하는 방풍실의 외측은 여닫이문, 내측은 자동문으로 설치하여 노약자 이용 및 에너지 효율에 유리하도록 처리 바람. 끝.

2017. 2. 15.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 2. 15(수)
사 업 명	창신 공영주차장 및 복합시설 신축사업
신청위치	종로구 창신길 83
의결번호	(경관)2017-4-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 지붕층 태양광 집열판 부분의 경계담장을 가급적 출입 대문까지 후퇴하는 방안을 검토 바람.(권장) ○ 지상1층 도서관과 청소년 문화의 집의 주출입구 방풍실은 내측을 자동문으로 설치하기 바람. 끝.

2017. 2. 15.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 2. 15(수)
사 업 명	창신동 주민공동이용시설 신축사업
신청위치	종로구 창신동 595-272
의결번호	(경관)2017-4-3	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 경사 지붕의 빗물로 외벽에 얼룩이 지지 않도록 지붕면에 오픈 트렌치를 설치하여 배수를 2층 옥상으로 유도하는 방안을 검토 바람. ○ 3층 사랑방은 층고가 낮아 이용이 어려워 보이므로, 2층을 플랫슬래브(T=250~300)로 처리(층고 최소화)하여 사랑방의 층고를 확보하기 바람. ○ 골목길 연결통로의 상부 캐노피 폭을 줄여서 층고를 높이는 방안을 검토 바람. ○ 내단열과 외단열의 수직단면 구간에 단열 누락이 없는지 검토 바람. ○ 공사 시 노출 콘크리트의 마감 면 처리에 유의하기 바람. 끝.

2017. 2. 15.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 2. 15(수)
사 업 명	서대문구 종합보육시설 신축사업
신청위치	서대문구 남가좌동 385-4
의결번호	(경관)2017-4-4	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 지하주차장은 램프 회전반경을 확인하여 기둥 열을 조정하기 바람. ○ 지상 차량 진출입구는 시거가 확보될 수 있도록 전면공간을 5m 이상 확보 바람. ○ 성당 측 외부 계단부분이 무거워 보이므로 입면 분절 등 디자인 개선을 검토 바람. ○ 2, 3층의 복도(X4열 좌측) 폭이 좁으므로, 1.8m 이상으로 확대하기 바람. ○ 1층 조리실의 창호(보육실 옆)는 벽면으로 처리하고 차량 램프 측 벽면에 별도로 개구부를 설치하기 바람. ○ 옥상 놀이터는 바닥레벨의 고저차를 고려하여 파라펫 난간의 높이를 계획하고 각 난간에는 충돌 흡수용 안전쿠션 등을 설치 바람. □ 외부 공간 계획 ○ 기존 어린이공원과 연계하여 활용이 잘되도록 조경·휀스 계획을 고려 바람. 끝.

2017. 2. 15.

서울특별시 건축위원회