보  고  서

결재	주무관	시설관리과장
	송종학	02/22 김태형

	명에 의거 누수복구 업무수행중 발생된 불용관에 대해 아래와 같이 정비계획을 보고합니다.
2017. 2. 22.
보고자 : 지방시설주사 송 종 학

누수발생현황

○ 접수번호 : 760호(2016.11.23.)

○ 위    치 : 문정동 85-11

○ 복구내용 : GSP D=50mm 밸브폐쇄(불용관)

불용관 정비 문제점

○ 상기의 불용관정비은 지장물의 혼재로 4회에 걸쳐 굴착 후 밸브폐쇄한 사항으로, 본관 100mm의 단수가 수반되어야 본관에서 분기점 폐쇄가 가능하며,

○ 누수발생 지역은 상가와 주택이 혼재하는 지역으로 단수시 상가 영업의 지장 및 주택의 난방 공급에 어려움이 있어 불용관 정비가 지연되고 있음.

불용관 정비 계획

○ 상기와 같이 단수공사 시행시 주민의 불편이 예상되므로 3월 중순경 기온이 상승하면 단수홍보 후 시행하고자 합니다.

※ 공사예정 : 누수방지새들접합(100×140mm). 끝.