문서번호	생산관리과-2057
결재일자	2017.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
권창범		代유동수	02/23 구자훈
협 조
	수질과장			강성욱
	기전설비과장			조성태

해빙기 대비 취정수시설물 안전점검 추진계획

2017.  2.

해빙기 대비 취정수시설물 안전점검 추진계획

해빙기에 발생하는 안전사고를 사전에 방지하기 위해 취정수 시설물점검을 실시하여 아리수 생산, 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

□ 필요성

○ 기온이 영하로 떨어지는 겨울철에는 지표면 사이 수분이 얼면서 토양이 평균 9.8% 가량 부풀어 오르는 배부름 현상 발생

○ 계절 전환기 동결, 융해는 토압, 수압 증가 등으로 지반침하, 변형, 변위 등을 발생시켜 시설물 붕괴, 전도 등 사고 발생

□ 추진근거

○「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

○ 2017년 국가안전대진단 추진지침(국민안전처 안전점검과-2016.12.7.)

○ 2017년 해빙기 안전관리 추진계획(서울시 시설안전과-2017.1.24.)

□ 추진방향

○ 2017년 해빙기 안전관리는 국가안전대진단 한분야로 포함시켜 추진

□ 추진기간

○ 해빙기 사전대비기간 : 2017.1.23. ∼ 2.23(32일간)

○ 해빙기 안전관리기간 : 2016.2.24. ∼ 3.31(36일간)

□ 추진내용

○ 집중관리대상 시설 지정을 위한 일제조사 : ∼3.3까지

- 정수센터 자체점검 계획에 의거 점검

○ 상황관리체계 구축·운영 : 2.24 ∼ 3.31

○ 생산부직원 분야별(시설물, 수질, 기계, 전기) 합동점검 : 3.7 ∼ 3.14

□ 추진대상

○ 아리수정수센터(정수장 6개소, 취수장 4개소)

Ⅱ		추 진 계 획

□ 집중관리대상 시설 지정을 위한 일제조사

○ 추진방향

- 집중관리대상 시설 지정을 위한 해빙기 대상 시설물 일제조사는 국가  안전대진단 안전점검과 연계 실시

○ 일제조사 대상

- 붕괴, 균열, 전도 등 피해가 우려되어 관리가 필요한 옹벽, 석축 등

- 절토 등 붕괴, 지반활동, 토석류 등 위험성이 있어 관리가 필요한 사면

○ 일제조사기간 : 2017.3.3.까지 대상시설물 일제조사 및 결과 제출

Ⅲ		추 진 방 향

○ 해빙기 지반침하, 균열 등으로 붕괴가 우려되는 위험시설물

○ 수량, 수질의 변하에 능동적인 제어 운영 태세 확립

○ 각종 펌프 및 장비 등 점검

○ 전기설비 정상가동 여부 및 청결상태 점검

○ 맛있는 수돗물 생산과 안정적인 공급

Ⅳ		세부 추진계획

□ 점검반 구성

○ 1차 점검 : 정수센터 자체 점검(축대, 옹벽, 석축 등)

○ 2차 점검 : 생산부 직원 분야별 합동 점검(시설물, 수질, 기계, 전기 등)

□ 점검일정 및 점검자

○ 1차 점검 : 해빙기 시설물 자체 점검표에 의거 정수센터 자체점검(~3.3)

○ 2차 점검 : 생산부 및 정수센터 합동 점검(3.7~3.14)

- 점검일정

구 분	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
점검일정	3.7(화)	3.8(수)	3.9(목)	3.10(금)	3.13(월)	3.14(화)
시설분야	권창범	권창범	신왕근	유양현	이규현	유동수
수질분야	임종필	정희중	정미선	이근보	김봉철	김인성
기계분야	이상록	곽대근	정임근	이상록	정임근	곽대근
전기분야	임은비	박종석	김영준	오준식	임은비	박종석

□ 세부점검 내용

○ 시설물분야

- 취∙정수시설 기둥, 보 등 주요구조물 균열 여부

- 약품 저장탱크, 배출수처리시설 등 이상 여부

- 관로시설(도수관로, 송수관로, 연결관로) 누수 여부

- 축대, 석축, 옹벽의 안전상태 및 배수시설(배수로, 측구)의 관리상태

○ 건축물분야

- 축대, 옹벽의 안전상태(기초지반 등)

- 부등침하(주변지반 부분 침하, 융기현상 발생 여부)

- 건축물의 내구성 결함 사항 등

○ 수질분야

- 약품저장, 투입시설 및 이송배관 등 관리실태

- 염소 및 약품 투입시설 및 저장실 관리실태

- 해빙기 수질 변화에 따른 수질 관리 강화 대책

○ 기계설비분야

- 취, 송수 펌프장 가동상태, 누수 등 점검

- 약품투입기, 배출수 처리시설 가동상태 및 관리실태

- 감속기 등 각종 기계류 유지관리 상태

○ 전기설비분야

- 수변전설비, 각종 지시계기 및 표시장치 등 동작상태

- 변압기 등 전력설비 관리상태 등

Ⅴ		안전관리 교육

○ 교육대상 : 터파기 공사장 등 해빙기 기간 위험성 높은 건설현장 소장,  안전관리자, 감리자 등 건설공사장 관계자, 공무원

○ 교육내용 : 시설물 위험징후 발견, 신고, 점검방법, 조치방법 등

※ 교육교재 : 서울시 시설과-995(`17.2.2) 해빙기 대비 안전관리 교육 실시 요령 참조

Ⅵ		행 정 사 항

○ 1차 자체 점검결과 제출 : `17.3.3

○ 점검결과 경미한 지적사항은 현장에서 시정 조치

○ 응급조치 선 시행 및 조치계획 수립하여 정비

○ 점검결과 축대, 옹벽, 석축 등 이상 징후 발견시 전문가 초빙하여 현장 정밀점검 시행

○ 직원 비상연락망 및 유관기관 등 비상연락 체계 정비

붙임 : 1. 해빙기 시설물 자체 점검표1 부.

2. 해빙기 취,정수장 점검표 1부.

3. 집중관리시설관리카드 1부.  끝.