문서번호	예방과-4399
결재일자	2017.2.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
서무담당	예방팀장	예방과장		소방서장
강윤호	윤선식	강경철		02/23 이귀홍
협 조

-  재난 초기 시민 자율 초동 대응 역량 강화 -

2017년『보이는 소화기』 제작 및 설치 계획

2017. 2.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 재난 초기 시민 자율 초동 대응 역량 강화 -

보이는 소화기 제작 및 설치 계획

영등포구 소방차통행 불통·곤란 및 화재취약 주거지역에 재난 초기시민의 자율 초동 대응 역량 강화를 위해 “보이는 소화기”함 제작 및 설치 계획임

ⅠⅠ

관련근거

□ 민선 6기 시장 공약사항 「안전한 도시, 재난대응시스템 강화」

□ 시장요청사항(2015.1.29./6.5.) 「소방차가 들어갈 수 없는 곳의 창조적 해결책 검토」

□ 市예방과-2245(2017.1.24.)호 「2017년도 ‘보이는 소화기’ 설치 계획 알림」

ⅡⅠ

개 요

□ 기    간 : 2017.3.1. ~ 2017.6.20.

□ 대    상 : 소방차량 통행 불통·곤란지역 및 화재취약주거지역 3지역

(도림동, 영등포본동, 신길3동)

□ 설치수량 : 소화기 136개(구성품 포함)

□ 계약방법 : 전자수의시담 (전자수의계약)

※ 수의 계약 사유 : 본 과업은 추정가격이 1천5백만원 이하의 소액

□ 예    산 : 금9,590,000원(금구백오십구만원)

□ 예산과목 : 시민생활 안전 서비스 확대/예방 행정업무 추진/극대화 및 점검

장비관리/ 소방안전특별회계/ 예방업무추진향상/ (401-1)-시설비

□ 소화기 설치 흐름도

예산 배정 (1월)		설치대상파악 (2월)		계약 체결 (2~3월)		제작 설치 (3~6월)		검수/대가지급 (6월)
본부⇨소방서		소방서		소방서		계약 업체		소방서

Ⅲ

세부추진 계획

□ 보이는 소화기함 제작-본부 디자인 심의 선정물품(임의변경금지)

○ 기  간 : 2017.3.1. ~ 3.30.

○ 구성품

◦그랙픽 보드 (소화기2개용) ◦재질:포멕스 ◦두께: 3T	◦소화기/거치대 ◦3.3kg	◦투명케이스 ◦재질: 페트

○ 수 량

품 명	규 격	단위	수 량
그래픽보드 (소화기2개용)	510x800㎜	개	68
ABC분말소화기	3.3kg	개	136
소화기거치대	3.3kg용	개	136
소화기케이스	170㎜x170㎜x440㎜	개	136

□ ‘보이는 소화기’설치

○ 기 간 : 2017. 4. 1. ~ 6. 20.

○ 설치 지역 및 수량 (3개 지역 68세대 136개)

구 분	계	도림동	영등포본동	신길3동
설치세대	68	1	7	60
소화기수량	136	2	14	120

○ 설치방법

- 1개 지역 설치 완료 후 다른 지역 순차적 진행

- 설치 가이드를 기준으로 현장 여건을 반영하여 설치

- 소화기 설치 시 민원 발생하지 않도록 설치 전 주민동의 여부 및

설치 장소 등 재확인하여 추진하고 감독 직원 배치

※ 통행하는 시민 등에 위험요소가 없도록 부착 및 마감 철저 확인

※ 일반사람 허리높이(1m)기준으로 소화기가 가운데 오도록 설치.

붙임 1. 2017년 보이는 소화기 설치 대상 1부.

2. 2017년 보이는 소화기 설치 예정지역  1부.

3. 보이는 소화기함 제작 및 설치 가이드 1부.  끝.