문서번호	시설관리과-4412
결재일자	2017.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
박준성	윤복철	02/24 박희철

상수도 맨홀외부(정기점검) 조사 보고

기본현황		점검일		2017. 2. 21(화)					점 검 자		윤복철,박준성,김홍식,김승현
		관할구		서초구 지역					관리번호		서초-효령로-상수-05093
		설치위치		서초우성아파트1동 앞					노선/지번		(시도) 서초동 1336
		설치일자		2004. 11. (경과년수: 12년 3개월)					방향/차로		서이초교교차로 / 4차로
		뚜껑규격		φ= 648 mm(■원형, □각형)					관리기관		강남수도사업소 시설관리과
		뚜껑재질		□회주철(GC), ■구상흑연주철(GCD) □탄소주강(SC), □기타					포장형태		■아스팔트, □콘크리트, □기타
맨홀외부		손상열화 점검항목					점 검 내 용			조 사 결 과						종합 평가
										a		b	c	d	e
		맨홀뚜껑			외 관		균열, 파손 및 이탈					○				B
					덜컹거림		차량 및 보행시 소리, 움직임					○
					표면마모		표면 마모상태 (잔존 4mm)					○
					뚜껑과 틀간 단차		뚜껑과 틀간 단차 (H=7.9mm)					○
		주변포장			주변포장 손상		표층재의 손상 (다수균열)					○				B
					주변 포장의 단차		뚜껑과 주변포장의 단차(8mm)					○
안전등급			□ A(우수), ■ B(양호), □ C(보통), □ D(미흡), □ E(불량)
주요 점검결과			이상 없음
주요 정비사항			이상 없음

<맨홀점검 사진>

위 치 도	맨홀 상부 외관 전경

기본현황		점검일		2017. 2. 21(화)					점 검 자		윤복철,박준성,김홍식,김승현
		관할구		서초구 지역					관리번호		서초-효령로-상수-05383
		설치위치		서초우성아파트1동 앞					노선/지번		(시도) 서초동 1336
		설치일자		2009. 06. (경과년수: 7년 8개월)					방향/차로		서이초교교차로 / 4차로
		뚜껑규격		φ= 648 mm(■원형, □각형)					관리기관		강남수도사업소 시설관리과
		뚜껑재질		□회주철(GC), ■구상흑연주철(GCD) □탄소주강(SC), □기타					포장형태		■아스팔트, □콘크리트, □기타
맨홀외부		손상열화 점검항목					점 검 내 용			조 사 결 과						종합 평가
										a		b	c	d	e
		맨홀뚜껑			외 관		균열, 파손 및 이탈					○				B
					덜컹거림		차량 및 보행시 소리, 움직임					○
					표면마모		표면 마모상태 (잔존 4mm)					○
					뚜껑과 틀간 단차		뚜껑과 틀간 단차 (H=7.9mm)					○
		주변포장			주변포장 손상		표층재의 손상 (다수균열)					○				B
					주변 포장의 단차		뚜껑과 주변포장의 단차(8mm)					○
안전등급			□ A(우수), ■ B(양호), □ C(보통), □ D(미흡), □ E(불량)
주요 점검결과			이상 없음
주요 정비사항			이상 없음

<맨홀점검 사진>

위 치 도	맨홀 상부 외관 전경

<조치계획> 상기 조사내용을 업무관리 포장도로관리시스템상에 입력조치.