문서번호	시설관리과-3939
결재일자	2017.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
홍성철	김근용	고신석	02/27 이인걸
협 조
	현장민원과장		김창년
	급수운영과장		김정수
	주무관		김영일
	주무관		김효경

2017년 역류방지밸브 설치계획

2017. 2.

강서수도사업소

2017년 역류방지밸브 설치계획

누수사고 등 단수 시 건축물내의 정체된 물이나 오염물질의 유입을 방지하여 시민에게 맑고 깨끗한 아리수를 안전하게 공급하기 위한 ’17년도 역류방지밸브 설치계획을 보고 드림

※관련근거 : 급수설비과-1500(2017.2.21.)

	사업 현황

Ⅰ

관련규정

수도법시행령 제53조 및 서울특별시 수도조례 제17조

- 수도계량기 후단에 역류방지밸브 설치 등 필요한 조치 의무화

’07년부터 연차별 계획으로 추진[부본부장 방침 / 급수장치과-942(2006.08.16.)]

사업개요(본부)

기    간 : 2007년 ~ 계속사업

설치대상 : 약1,600천개(50㎜이하 계량기)

교체주기 : 8년 [급수설비과-3715(’15.6.2.)]

2017년 사업비 : 7억원

	추진실적 및 추진계획

Ⅱ

추진실적

연도별 추진실적(’07~’16년)

구 분	계	’07~’12	’13	’14	’15	’16
설치수량(개)	206,677	132,825	26,582	17,618	12,818	16,834
사업비(백만원)	3,238	2,992	187	47	12	-

2016년 구경 및 유형별 설치 실적

종류	실적	만기계량기 교체시	고장계량기 교체시	급수공사 (신설)	급수공사 (개량)	기타
합 계	16,834	8,060	-	8,721	53	-
13mm	16,219	7,643	-	8,574	2	-
20mm	254	234	-	13	7	-
25mm	190	182	-	7	1	-
30mm	23	1	-	11	11	-
40mm	8	-	-	3	5	-
50mm	4	-	-	3	1	-
보호통부착(13mm)	98	-	-	79	19	-
보호통부착(20mm)	38	-	-	31	7	-

2017년 추진계획

목표 : 총 9,500개(D50㎜이하 교체 수도계량기)

- 분기별 추진계획

구 분	계	1분기	2분기	3분기	4분기
설치수량(개)	9,500	2,500	3,500	2,500	1,000
비 율(%)	100	26.3	36.9	26.3	10.5

- 구경별 설치 목표

구경	합 계	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
설치수량(개)	9,500	8,170	570	332	238	95	95

※’17년 조기집행 계획에 의거 상반기 60%이상 목표 설정

- 주계량기 및 물탱크 사용건물과 수압부족으로 인한 소출수 발생건물 제외

- 소출수 민원발생시 원인 검토 후 철거 또는 재설치

설치주체

- 만기(8년) 및 고장(동파) 계량기 : 시설관리공단 계량기 교체 담당

- 신설 계량기 : 수도사업소 급수공사 연간단가 계약업체

자재수급 및 관리

- 자재수급 : 수도자재관리센터에서 일괄구매 지급

☞ 한국상하수도협회 인증제품(조달등록제품 MAS 구매)

(역류방지밸브 D=13～50)	(단면도)	(분해도)

- 관리계획 : 계량기 교체시 역류방지밸브 설치결과를 역류방지밸브 설치대장(붙임1)에 작성하여 시설 관리과에 통보하고 시설관리과는 총괄관리

	행정사항

Ⅲ

’17년 역류방지밸브 설치계획 본부 보고

만기 및 고장계량기 교체 관련 협조(현장민원과)

역류방지밸브 설치관리 대장 기록 관리<붙임1>

매월 5일까지 역류방지밸브 설치실적 제출(시설관리과),<붙임2>

붙임 : 1. 역류방지밸브 설치관리 대장(양식) 1부.

2. 역류방지밸브설치 월보(양식) 1부.  끝.