【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	목동119안전센터장
(경유)
제 목	목동119안전센터 차고문 교체 검사·검수 요청

1. 관련근거

가. 소방행정과-933(2017.02.08.)호 『양천소방서 차고문 교체 설치 심의회 개최 계획』

나. 소방행정과-1082(2017. 01. 25.)호 『양천소방서 차고문 교체 설치 심의회 개최 결과 보고』

다. 소방행정과-1414(2017.02.03.)호 『양천소방서 차고문 구매 설치 계획』

라. 소방행정과-1710(2017.02.08.)호 『양천소방서 차고문 교체 조달 발주』

마. 소방행정과-1728(2017.2.09.)호 『양천소방서 차고문 교체 조달 발주 알림』

2. 위와 관련하여 목동119안전센터 차고문 교체가 완료되어 검사 · 검수 요청하오니 규정에 의거 2016. 3. 8.(수)까지 보고 바랍니다.

가. 건    명 : 목동119안전센터 차고문 교체(2개소)

나. 추진방법 : [조달청 3자단가 계약] 제품 구매․설치(현장설치도)

※ 조달사업에 관한 법률 제5조 2항 및 조달 사업에 관한 법률 시행령 제7조

다. 발주내역

품 명	물품분류-식별번호	산출내역	금 액
			20,711,240원
차고문(大)	30**************9	31㎡[12,400천원] * 1개소	12,400,000원
차고문(小)	30**************5	17㎡[8,200천원] * 1개소	8,200,000원
		조달 수수료 0.54%	111,240원

라. 주요규격 : 세부규격[붙임문서 참조]

연번	주요규격	내용	장점
1	작동방식	오버헤드 상하 슬라이딩 개방	스태킹 방식에 비해 고장이 적음
2	재 질	스틸단열- 폴리우레탄- 화이버글라스	단열 및 내열 성능 우수
3	롤링문 작동	정전 및 고장 시 핸드체인(수동)으로 조작가능	고장시 긴급출동에 유리
4	빔센서	하강시 장애물 있을 때 차고문 자동 상승	안전사고 방지

마. *****************************************

바. ***************************************

사. 발주일자 : 2017. 02. 08.(수)

아. 납품기한 : 2017. 03. 09.(목)

자. 검사방법 : 관능(입회) 및 작동검사 등

차. 검사기간 : 완수일로부터 14일 이내

3. 행정사항

가. 감독자 및 검사(수)자

1) 감독공무원 : 목동119안전센터장

2) 검사(수)공무원: 진압팀장외 1명 지정(주간 근무자)

나. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제16조 및 제17조 규정에 의거 감독 및 검사에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙 임    1. 검사 검수 요청서 1부.

2. 오버헤드도어 체크리스트 1부.

3. 완수검사조서(예시) 1부.

4. 시방서 및 규격서(압축파일) 각 1부.  끝.

	소방행정과장
담당자	이성진		장비회계팀장	김철수		소방행정과장	02/27 代이상규
협조자
시행	소방행정과-2669	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동919-6) 양천소방서	/	http://www.fire.seoul.kr/-yangchun
전화	02-2651-7386	/전송	02-2652-5085	/	aa1819@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)