문서번호	건축기획과-4914
결재일자	2017.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		건축계획팀장	건축기획과장
이미혜		김유식	03/02 박경서
협 조
	주무관			이기택
	주무관			박정석

- 2017년도 제6차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야)심의 개최보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  3.

주택건축국

(건축기획과)

- 2017년도 제6차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야)심의 개최보고

○ 일    시 : 2017.  3.  8(수) 14:00 ~

○ 장    소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 4건 (신규 4)

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	연면적 (㎡)	층 수 (지하/지상)	신청 내용	비고
1	길음동 문화복합미디어센터 신축사업	성북구 길음동 1286-8	도서관, 체육시설, 공연장	9,628.08	2/4	신규	경관
2	홍릉 바이오·의료 R&D 앵커조성사업	동대문구 회기동 109-140	교육연구시설	7,128.12	2/5	신규	경관
3	상봉2동 복합청사 신축사업	중랑구 상봉동 126 외 9필지	공공업무시설, 교육연구시설	4,192.17	1/5	신규	경관
4	양재가압장 신축사업	서초구 서초동 367-3	수도공급시설	828.61	0/2	신규	경관

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	박경서
건축계획	6	진정화, 박진호, 김진욱, 임수영, 최운영, 한중철
계	7

17-경관6-1	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	길음동 문화복합미디어센터 신축사업
	비 고

▢ 신청기관 : 성북구(건축과)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 성북구 길음동 1286-8 (대지면적 4,143.50㎡)

○ 지역․지구 : 제3종일반주거지역, 재정비촉진지구

○ 규    모 : 건폐율 44.01%, 용적률 117.69%, 연면적 9,628.08㎡, 지하2/지상4

○ 용    도 : 도서관, 체육시설, 시청자미디어센터, 공연장

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 성북구 길음동 1286-8번지에 길음동 문화복합미디어센터를 신축하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.

17-경관6-2	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	홍릉 바이오·의료R&D 앵커조성사업
	비 고

▢ 신청기관 : 도시기반시설본부(건축부)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 동대문구 회기동 109-140 (대지면적 4,800㎡)

○ 지역․지구 : 도시지역, 제1종일반주거지역, 근린공원(인접)

○ 규    모 : 건폐율 41.59%, 용적률 148.50%, 연면적7,128.12㎡, 지하2/지상5

○ 용    도 : 교육연구시설

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 동대문구 회기동 109-140번지에 홍릉 바이오·의료 R&D 앵커를 조성하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.

17-경관6-3	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	상봉2동 복합청사 신축사업
	비 고

▢ 신청기관 : 중랑구(건축과)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 중랑구 상봉동 126 외 9필지 (대지면적 1,372.69㎡)

○ 지역․지구 : 제3종일반주거지역, 가로별최고높이제한지역(21m이하)

○ 규    모 : 건폐율 48.55%, 용적률 221.27%, 연면적 4,192.17㎡, 지하1/지상5

○ 용    도 : 공공업무시설(주민센터), 교육연구시설(도서관)

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 중랑구 상봉동 126번지 외 9필지에 상봉2동 복합청사를 신축하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.

17-경관6-4	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	양재가압장 신축사업
	비 고

▢ 신청기관 : 상수도사업본부(급수부)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 서초구 서초동 367-3 (대지면적 14,661.01㎡)

○ 지역․지구 : 제1종일반주거지역, 일반미관지구

○ 규    모 : 건폐율 3.49%, 용적률 5.65%, 연면적 828.61㎡, 지하0/지상2

○ 용    도 : 수도공급시설

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 서초구 서초동 367-3번지에 양재가압장을 신축하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.