문서번호	한양도성도감-2430
결재일자	2017.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	도성학술팀장	한양도성도감과장
최지애	김서란	03/06 심말숙

한양도성 낙산구간 풍화성돌 보존처리계획

2017. 3

문화본부

(한양도성도감)

한양도성 낙산구간 풍화성돌

보존처리 계획

한양도성 낙산구간 풍화성돌을 보존처리하여 성벽의 구조 보강을 실시하고, `16년 보존처리 과정에서 설치된 지지대의 도난 문제를 해결하고자 함

Ⅰ		그동안 추진사항

○ `15. ~`16. 4. : 풍화성돌 시범보존처리(구조 보강 지지대 설치)

○ `16. 5.        : 구조 보강 지지대 1차 도난

→ 지지대 재 설치 후, CCTV를 설치하여 감시 모니터링

○ `16. 12.      : 재 설치된 구조 보강 지지대 2차 도난

→ 도난 방지를 위해 CCTV고정, 확대촬영, 경고 안내방송 설정

→ 구조 보강을 강화할 직접적인 방법 필요

○ `17. 1.       : 보존처리 전문가 자문********************

→ 3D프린팅, 합성수지로 지지대가 보이지 않게 가리는 방안 마련

○ `17. 2.       : ************************************

→ 지지대 설치 후, 합성수지를 충진하고 화강암을 표면에 접합

Ⅱ		문제점 및 사업 필요성

○ 분해된 성돌이 남아있는 경우 지지대 설치가 최선으로, `16년 2차례 설치하였으나

외부에 직접 노출되어 도난 발생

○ 도난과정에서 지지대를 억지로 잡아 당겨 긁힘 등 성돌의 훼손이 발생

지지대 도난으로 인한 시각적, 구조적 불안정으로 지역 주민들의 민원이

발생하여 긴급한 보존처리가 필요함

Ⅲ		사업개요 및 내용

□ 사업개요

○ 사 업 명:『한양도성 낙산구간 풍화성돌 보존처리』

○ 사업위치: 한양도성 낙산지역 23, 24구간(성돌 10개소)

○ 사업기간: 계약일로부터 4개월

□ 사업내용

→  →  →  →  →

건식세척

강화처리

성돌보호

지지대 설치

성돌복원

모니터링

보존처리 프로세스

□ 세척 및 지지대 설치 : 건식세척, 강화처리(OH100 등), 성돌보호 후 지지대 설치

지지대 설치

성돌보호(보호필름 부착)

강화

건식세척

풍화성돌

□ 성돌 복원 : 총 4가지 방법으로 시행

○ 방법 1 : 3D프린팅 성돌을 제작하여 성돌 훼손부에 끼워 복원처리(2개소)

○ 방법 2 : 훼손부를 합성수지(L30)로 충진하고, 화강암 가공하여 표면 접합(4개소)

○ 방법 3 : 합성수지(L30)로 제작된 성돌을 끼운 후 표면 가공처리(2개소)

○ 방법 4 : 석재와 유사한 질감을 내는 복원제로 인조석을 만들어 끼움(2개소)

□ 모니터링 : 4가지 복원방법을 비교 모니터링하여 적합한 방법을 단계적 확대적용

○ 해빙기까지(`18년 3월) 4가지 성돌 복원방법의 내구성과 내후성 등을 단기 관찰

○ 복원에 사용된 재료들의 황변성 등을 비교하기 위해 3년간 장기 모니터링 실시

Ⅴ		소요예산 및 시행방법

○ 소요예산 : *************************

****************************************************

*************************************************

○ 시행방법 : ************)

************************************************

Ⅵ		기대효과 및 향후일정

□ 기대효과

○ 성벽 구조 보강을 위해 설치한 지지대의 도난 방지

○ 가역적(원형으로 회복) 방법을 이용하여 성벽의 구조적 보강 향상

→ 성돌 보호필름을 붙인 뒤 지지대와 합성수지를 설치함으로 필요시 제거 가능

○ 4가지 복원성돌을 비교 모니터링하여 적합한 방법을 풍화성돌 구간에 단계적 확대

□ 향후일정

○ `17. 3.             : 낙산구간 풍화성돌 보존처리 계획 수립 및 계약 체결

○ `17. 3. ~ 6.       : 낙산구간 풍화성돌 보존처리 완료

○ `17. 7. ~ `18. 3.  : 풍화성돌 보존처리 모니터링(내후성, 내구성 등)

○ `17. ~ `20. 3.     : 성돌 복원 재료 내후성, 황변성 등 장기 모니터링

붙 임 : 과업내용서 1부.  끝.