염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	우안제	03/07 서경만

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 3. 7.
보 고 자 : 공업7급 신성균

〇 가동일 : 2017. 3. 3.(금)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.40	0.40							1.8	3.3
북악배수지	0.33	0.31
불광계통			0.01	0.01	0.23	0.23	82,990	80,538
백련계통	0.27	0.27	0.01	0.01	0.27	0.27	76,515	70,182
홍은,홍제계통			0.01	0.01	0.21	0.22	12,695	17,026
삼우배수지	0.21	0.21			0.19	0.19	3,856	3,569

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	110	415	3.96	14.94
백련계통	103	318	3.70	11.44
홍은,홍제계통	17	97	0.61	3.49
삼우배수지
계	230	830	8.27	29.87	1,507/1,478

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 : 이상없음

- 삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.

〇 가동일 : 2017. 3. 4.(토)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.40	0.40							3.3	5.7
북악배수지	0.31	0.31
불광계통			0.01	0.01	0.23	0.24	80,538	79,880
백련계통	0.27	0.32	0.01	0.01	0.27	0.31	70,182	78,050
홍은,홍제계통			0.01	0.01	0.22	0.21	17,026	16,384
삼우배수지	0.21	0.21			0.19	0.19	3,569	3,788

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	415	1,065	14.94	38.34
백련계통	318	1,042	11.44	37.51
홍은,홍제계통	97	218	3.49	7.84
삼우배수지
계	830	2,325	29.87	83.69	1,478/1.395

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 : 이상없음

- 삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.

〇 가동일 : 2017. 3. 5.(일)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.40	0.40							5.7	5.2
북악배수지	0.31	0.33
불광계통			0.01	0.01	0.24	0.29	79,880	89,159
백련계통	0.32	0.31	0.01	0.01	0.31	0.34	78,050	76,595
홍은,홍제계통			0.01	0.01	0.21	0.23	16,384	17,514
삼우배수지	0.21	0.22			0.19	0.21	3,788	3,853

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1,065	714	38.34	25.70
백련계통	1,042	667	37.51	24.01
홍은,홍제계통	218	114	7.84	4.10
삼우배수지
계	2,325	1,495	83.69	53.81	1,395/1,342

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 : 이상없음

- 삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.

〇 가동일 : 2017. 3. 6.(월)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.40	0.40							5.2	0.1
북악배수지	0.33	0.31
불광계통			0.01	0.01	0.29	0.26	89,159	86,498
백련계통	0.31	0.26	0.01	0.01	0.34	0.27	76,595	75,232
홍은,홍제계통			0.01	0.01	0.23	0.22	17,514	14,209
삼우배수지	0.22	0.25			0.21	0.26	3,853	4,04

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	714	116	25.70	4.17
백련계통	667	103	24.01	3.70
홍은,홍제계통	114	19	4.10	0.68
삼우배수지
계	1,495	238	53.81	8.55	1.342/1,334

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 : 이상없음

- 삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.