문서번호	교량안전과-3844
결재일자	2017.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
이정원		손창익	03/03 신응수
협조
	주무관		배상현

해빙기 대비 안전점검 결과보고

(구룡교, 월드컵대교 접속교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03

교량안전과

(강북일반교량팀)

해빙기 대비 안전점검 결과보고

(구룡교, 월드컵대교 접속교)

구룡교외 1개 시설에 대해 시설안전자문위원과 합동으로 해빙기 대비 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법

○ ‘17년 교량시설물 안전점검 추진계획 보고(교량안전과-23865,‘16.12.28)

○ ’17년 해빙기 대비 시설물 안전점검 및 정비계획(교량안전과-2353,‘17.2.13)

□ 시설물 현황

시 설 물 명		규 모	등 급	형 식	준 공
구룡교	본교	B=20~43m, L=997m	B등급	STB	’02.11.30
	L램프 M램프 N램프	B= 9m, L= 40m B= 9m, L=503m B= 6m, L=100m		STB
월드컵대교 접속교	본교	B=21.5m, L=212m	B등급	STB	’02.04.30
	북단램프	B= 8.5m, L=360m		STB,RCR

□ 점검개요

○ 점검일정 및 참여자

시설물명	점검일	점 검 직 원	자 문 위 원	비 고
구룡교	2.28(월)	팀장, 이정원, 정성민, 배상현	한웅걸(동양파일㈜ 전무)
월드컵대교 접속교			유성진(㈜일신이앤씨 부회장)

○ 점검내용

- 상부 : 신축이음장치, 후타재, 교면포장 포트홀, 배수구 막힘, 도로부속시설, 교통안전시설 손상 유무 등

- 하부 : 하면 백태, 신축이음부 누수 및 손상, 교좌장치 부식, 배수관 이음부 누수, 차량 및 보행자 통과구간의 슬라브 하면 박리 및  박락 등

□ 점검결과 및 조치계획

○ 점검결과 주요내용

시설물명	위 치	점 검 결 과	조 치 계 획	비 고 (별첨 결과)
구룡교	P1~2	교면포장 일부구간 균열	일상유지보수공사 정비 예정	1
	전구간	중앙분리대 조인트 몰탈 탈착	일상유지보수공사 정비 예정	2
	전구간	신축이음 물받이 용량부족	일상유지보수공사 정비 예정	3
	P9~13	일부구간 도장 탈락	일상유지보수공사 정비 예정	4
월드컵대교접속교	P1~2	구스 아스팔트 일부 균열	일상유지보수공사 정비 예정	5
	램프RP11	하부 배수관 탈락	일상유지보수공사 정비 예정	6
	램프	델리네이터 파손(5개소)	일상유지보수공사 정비 예정	7
	램프	담쟁이 넝쿨 제거(RP11, 6)	일상유지보수공사 정비 예정	8

○ 조치계획

- 점검결과 단순 지적사항은 ‘17년 일상유지 보수공사에 포함하여 정비

- 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획수립 후 시행

□ 행정사항

○ 시설안전자문위원에게 점검수당 20만원 지급

○ 시설물정보관리시스템(FMS)에 점검결과 입력

첨부 : 1) 시설물별 점검결과 보고서 각1부.

2) 자문위원 의견서 각 1부. 끝.