문서번호	시설관리과-5322
결재일자	2017.3.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	북부수도사업소장
장병철		천성훈	03/14 박철규
협 조
	급수운영과장			장종욱
	주무관			김재영

2017년 대·소형 저수조

위생관리 실태 점검계획

2017.3

북부수도사업소

(시설관리과)

대·소형 저수조 위생관리 실태점검 계획

저수조 청소 미실시 및 위생관리 불량으로 인한 수돗물 오염을 방지하기 위해 ‘17년 대·소형 저수조 청소 및 위생관리 실태점검을

아래와 같이 추진하고자 함

Ⅰ		관련 근거

❍ 계획설계과 –1461호(‘17.02.20)

[‘17년 저수조청소등 위생조치 지도감독 및 점검계획]과 관련임

❍ 관련법령 : 소독 등 위생조치(수도법 시행령 제50조, 수도조례

제40조의 3)

Ⅱ		대·소형 저수조 현황

❍ 대형 저수조 현황 : 1094개소

구분		대형저수조				소형 물탱크	비고
		계	아파트 및 복리시설	총면적 5천이상	공중위생법3조
계		1094	450	285	304	55
시설 관리과	소계	240	71	79	70	20
	강북구	240	71	79	70	20
급수 운영과	소계	854	379	206	234	35
	도봉구	313	134	70	92	17
	노원구	541	245	136	142	18

❍ 대형저수조 대상(수도법 제33조, 시행령 제50조)

- 건축법 시행령 별표1 제2호 가목의 규정에 의한 아파트 및 그복리시설

- 연면적 5,000㎡ 이상인 건축물 또는 시설물

- 공중위생법 시생령 제3조에 따른 건축물 또는 시설물

· 총면적 3,000㎡ 이상 업무 시설

· 1천석 이상 공연장, 실내 체육시설

❍ 대형 저수조 청소 및 위생조치 내용 (수도법 시행규칙 제22조의3)

- 저수조 청소 : 반기별 1회 이상(년2회)

- 위 생 점 검 : 매월 1회 이상

- 수 질 검 사 : 1년 이내 1회 이상(6개 항목)

❍ 소형 저수조 현황 : 총 55개소

❍ 소형 저수조 대상

- 수도법 시행령 55조의 대형건축물에 해당되지 않는 건축물

Ⅲ		상·하반기 위생관리 실태점검 계획

❍ 점 검 기 간 : 2017.4 ~ 2017.12

❍ 점 검 인 원 : 사업소 직원(1명)+ 시민평가단(2명)

※ 시민평가단 편성이 지연될 경우 사업소 직원만으로 점검

❍ 대형 저수조 점검 대상 현황

구분		강북구	도봉구	노원구
계		26	15	52
아파트	소계	22	15	40
	4월	7	6	12
	5월	7	7	15
	6월	8	2	13
일반건물	소계	4		12
	4월	1		3
	5월	1		4
	6월	2		5

- 상반기 : 총 93개소

- 하 반 기 : 총 90개소

구분		강북구	도봉구	노원구
계		33	23	34
아파트	소계	28	19	27
	9월	7		16
	10월	7	3	11
	11월	7	16
	12월	7
일반건물	소계	115	4	7
	9월	2		4
	10월	1	1	3
	11월	1	3
	12월	1

❍ 소형저수조 점검대상 현황

구분		강북구	도봉구	노원구
계		9	8	10
자체청소	소계	9	8	10
	4월	3	2	2
	5월	3	4	6
	6월	3	2	2

- 상반기 : 총 27개소

- 하반기 : 총28개소

구분		강북구	도봉구	노원구
계		11	10	7
자체청소	소계	11	10	7
	9월	3	3	2
	10월	3	3	2
	11월	3	2	2
	12월	2	2	1

❍ 아파트 위주 대형 저수조 실태 점검

- 점검기간 : ‘17. 4월 ~12월(상반기4~6월,하반기9~12월)

- 점검규모 : 183개소

· 대형저수조 : 아파트 151개소(강북구50,도봉구34,노원구67)

⇒ 전체/3년주기+자체청소

일반건물 32개소(강북구9,도봉구4,노원구19)

⇒ 자체청소 매년점검

· 소형저수조 : 55개소(강북구20,도봉구18,노원구17)

- 점검주기 조정 : 대형 2→3년, 소형 강화

· 대형저수조 청소 이행은 정착되어 가고 있어 3년주기로 조정

· 소형저수조 청소는 ‘16.7.1부터 개정된 조례가 적용되어 청소     미시행시 과태료(50만원)부과됨 ⇒ 위생관리 실태점검 강화 및 사전홍보 필요

❍ 점검내용

- 저수조 현황 : 저수조 개수, 용량, 수량,재질

- 저수조 청소 상태 : 저수조 내부 물 때 및 침전물 여부와 주변환경

- 저수조 관리 상태 : 맨홀잠금장치, 월류관 방충망 설치여부

- 위생점검 실시여부 : 매월1회 실시기록(점검표)보관여부

- 시설관리자교육 이수여부 :건물소유자 또든 관리자교육 안내

- 중앙정수처리장치 설치여부 : 설치 및 운영여부

❍ 점검방법

- 청소 미실기한 소형 저수조에 대해 경고장을 발송하고, 방문하여

청소 실시 규정 위반시 급수정지 처분등을 안내 및 청소 계도

- 경미한 지적사항은 현장 즉시 시정조치(주변정리,점검표 미배치등)

- 관리자 교육 미 이수시 환경보존협회(☎3407-1558) 교육안내

- 현장 실태 점검시 사진촬영 철저 : 저수조관리상태 전경,교육수료증, 점검표

Ⅵ		행정 사항

❍ 시행부서

- 강북구 : 시설관리과

- 도봉구,노원구 : 급수운영과

❍ 점검결과 본부 보고

- 월보보고 : 매월 첫째주 월요일

- 최종보고 : 상/하반기, ‘17.07.15/’18.01.15

붙임 1.대형저수조 점검대상 명단(강북,도봉.노원구)각1부

2.소형물탱크 점검대상 명단(강북,도봉,노원구)각 1부.   끝.