“소방차 길 터주기 꼭 참여 합시다”
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 일제조사 시 적수발생 방지 요령 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-1875(2017.1.25.)호 『2017년 소방용수시설 관리운용 기본 계획』

나. 재난대응과-3237(2017.2.14.)호 『2017년 소방용수시설 일제점검•정비 계획 알림』

2. 해빙기를 맞아 실시하는 상반기 소방용수시설 일제조사 시 적수(녹물) 발생으로 인한 민원방지를 위하여 적수발생 방지 요령을 알려드리니 소방용수시설 출수 시 참고하시기 바랍니다.

출수 시 반드시 이행하여야 할 사항 -

출수(점검) 시 밸브를 열 때는 소화전을 먼저 열고 조금씩 서시히 간격을 두고 제수(분기) 밸브를 개방하며, 밸브를 닫을 때는 제수밸브를 닫은 다음에 소화전을 닫는다.

※ 이태원동 및 동빙고동은 적수 발생으로 인한 피해보상 사건이 있으므로 각별히 주의하여 점검

붙임  밸브 작동 및 적수예방 요령 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	최병현		대응총괄팀장	김순식		재난관리과장	03/15 김지수
협조자
시행	재난관리과-1849	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개