문서번호	건축기획과-5944
결재일자	2017.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
이미혜		김유식	03/15 박경서
협조	주무관		이기택
	주무관		박정석

- 2017년도 제6차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야) 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  3.

주택건축국

(건축기획과)

- 2017년도 제6차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야) 심의결과 보고

○ 일    시 : 2017.  3. 8(수), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 4건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (하/상)	심의결과	비 고
1	길음동 문화복합미디어센터 신축사업	성북구 길음동 1286-8	도서관, 체육시설, 공연장	2/4	조건부의결	경관계획 (신규)
2	홍릉 바이오·의료 R&D 앵커조성사업	동대문구 회기동 1096-140	교육연구시설	2/5	조건부의결	경관계획 (신규)
3	상봉2동 복합청사 신축사업	중랑구 상봉동 126 외 9필지	공공업무시설, 교육연구시설	1/5	조건부의결	경관계획 (신규)
4	양재가압장 신축사업	서초구 서초동 367-3	수도공급시설	0/2	조건부의결	경관계획 (신규)

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 3. 8(수)
사 업 명	길음동 문화복합미디어센터 신축사업
신청위치	성북구 길음동 1286-8
의결번호	(경관)2017-6-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 입면 녹화는 유지관리에 대한 구체적 방안을 고려하여 계획하기 바람. ○ 지하1층의 샤워실/탈의실은 수영장과 직접 연결되는 동선으로 계획하기 바람. ○ 미디어파사드가 야간경관계획에 적합하도록 계획하기 바람. ○ 외부 계단은 디테일과 재료 선정에 신중을 기해 디자인 모티브로 활용하기 바람. ○ 썬큰과 계단은 안전성을 고려하여 계획하기 바람. ○ 입면의 타공판은 개방감을 고려하여 검토 바람. ○ 무장애 설계에 적합하도록 계획하기 바람. ○ 안전을 고려하여 수영장 하부의 전기실 위치를 재검토하기 바람. ○ 지하1층 썬큰의 출입구 부분이 협소해 보이므로 개선을 검토 바람. ○ 남녀 화장실 비율이 적정한지 확인하기 바람. ○ 내부 인테리어 설계 시 색채계획을 적극 검토 바람. ○ 지상부 주차공간의 회전반경과 안정성을 고려하기 바람. ○ 지하2층 주차램프 입구의 회전반경을 충분히 확보하기 바람. ○ 지하주차장 확장형 주차구획을 확대 설치하는 방안을 검토 바람. ○ 후정이 후미진 곳에 위치하므로 범죄예방 설계를 하기 바람. 끝.

2017. 3. 8.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 3. 8(수)
사 업 명	홍릉 바이오·의료 R&D 앵커조성사업
신청위치	동대문구 회기동 109-140
의결번호	(경관)2017-6-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 창업지원동은 다음 사항을 검토 바람. - 입면은 벽돌을 주로하고 중요부분은 메탈과 유리로 계획하는 방안을 검토 바람. - 4층 장애인용화장실 외 근무자를 위한 화장실을 추가 확보하기 바람. - 체력단련실은 환기가 충분히 되도록 계획하기 바람. - R&D의 특성을 고려하여 융통성 있는 실 배치 계획이 되도록 검토 바람. ○ 지역협력동은 다음 사항을 검토 바람. - 익스팬디드메탈 간격의 조밀도는 시야의 개방성을 고려하기 바람. - 지하1층 승강기(24인승)의 승강장 공간을 확보하기 바람. - 2층 다목적홀 진입부에 홀 공간을 충분히 확보하기 바람. - 2층 다목적홀의 사용 용도를 고려하여 공간계획을 하기 바람. - 기계실 출입문 앞에 주차구획이 있으므로 출입통로를 확보하기 바람. ○ 무장애 설계에 적합하도록 계획하기 바람. 끝.

2017. 3. 8.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 3. 8(수)
사 업 명	상봉2동 복합청사 신축사업
신청위치	중랑구 상봉동 126 외 9필지
의결번호	(경관)2017-6-3	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 입면계획은 기존 현상설계안의 컨셉을 유지하기 바람. ○ 1, 2층 화장실이 협소해 보이므로 확장을 검토 바람.(최소 남녀 각각 1개 이상) ○ 체력단련실의 샤워실은 프라이버시를 고려하여 계획하기 바람. ○ 마감재료(스타코)의 오염 방지 방안을 검토 바람. ○ 단열을 고려하여 커뮤니티라운지와 민원실 사이에 폴딩도어 외에 일반문을 추가 설치하는 방안을 검토 바람. ○ 1층 커뮤니티라운지의 활용도를 높일 수 있는 방안을 검토 바람. ○ 새빛극장의 전면 디자인, 경사도, 무대의 적정성을 검토하고, 추락방지를 위한 안전대책(난간, 조경 등)을 마련하기 바람. ○ 직원 휴게데크의 조경계획을 수립하기 바람. ○ 지하주차장에서 막다른 주차구획은 회차공간을 확보하기 바람. ○ 지하1층 출입구는 장애인의 출입을 고려하여 B·F 설계를 하기 바람. ○ 여성우선주차구획이 출입구를 차단하므로 조정하기 바람. ○ 자전거 보관소를 계획하기 바람. ○ 지상3층에 유모차 보관소 설치를 검토 바람. ○ 옥상정원과 텃밭 등은 확장하여 주민이 이용할 수 있는 공간으로 조성하기 바람. ○ 부출입구 계단폭이 협소해 보이므로 확장을 검토 바람. 끝.

2017. 3. 8.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 3. 8(수)
사 업 명	양재가압장 신축사업
신청위치	서초구 서초동 367-3
의결번호	(경관)2017-6-4	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 입면 및 매스 디자인을 적극적으로 개선하기 바람. ○ 고속도로에서 보이는지 재확인하고, 보이는 경우에는 수목 차폐 등의 방안을 검토 바람. 끝.

2017. 3. 8.

서울특별시 건축위원회