문서번호	물재생계획과-3877
결재일자	2017.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
전문관	하수관리팀장		물재생계획과장
배원영	최병출		03/17 하상문
협 조
	하수계획팀장					김준형
	배수설계팀장					심형보
	하수정비팀장					김태헌

하수도 사업 점검계획

2017. 3

물순환안전국

물재생계획과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

하수도 사업 점검계획

「2017년 하수도사업 연간점검계획」(물재생계획과-1927(17.2.9))에 의한 지속적 하수사업 점검을 통하여 하수도 사업의 안전 및 품질 향상과 부실시공을 미연에 방지 하고자 함.

□ 점검목표

○ 도로함몰 예방을 위한 하수관로 시공상태 점검

○ 16년 준공이 완료된 하수도 공사의 시공품질 상태 점검

○ 하수관로 공사 준공서류와 현장위치 확인

○ 비굴착 연결관로 공사 개선사항 이행확인(물재생계획과-10539(16.8.10))

□ 점검개요

○ 점검대상 : 16년 시행 완료한 26개사업 (10억이상, 16년 완료된 배수분구)

- 신설개량 9, 종합정비 5, 보수보강 12

※ 계속사업인 34개 침수취약 하수사업은 제외(하천관리과 별도 점검)

○ 점검기간 : ’17. 3. 20 ~ 31

○ 점검반 편성 : 6개조 18명(사업관리용역 전문가 포함)

조명	점 검 자	점검대상 자치구	비고
1조	하수계획팀장,홍광호,이경원	종로구, 성동구	동해
2조	배수설계팀장,이승주,김보성	광진구, 중랑구, 성북구	삼안
3조	하수정비팀장,정재윤,진재영	강북구, 도봉구, 은평구, 서대문구	동해
4조	하수관리팀장,강청금,박진만	양천구, 구로구, 금천구	삼안
5조	하수관리팀장,배원영,강석윤	동작구, 관악구,강남구	동해
6조	하수관리팀장,배원영,정한석	서초구, 송파구	삼안
‘16년 하수도사업관리용역 전문가 포함, 용역사 협의해 별도 인원 편성

○ 중점점검사항

- 하수관로 공사의 시공상태 확인

∙ 시공된 하수관로 내부 육안 및 CCTV 확인

☞ 접합부 이탈 및 처짐발생등

∙ 관로 경사 불량으로 인한 물고임 현상 확인

☞ 물고임 원인을 파악하여 관로매설 재시공 또는 맨홀 인버트 재시공

∙ 지반에 따른 맨홀접합부 보호공 설치(토사유실 방지)

∙ 맨홀 사다리 및 인버트, 맨홀준공표지판 설치 등

∙ 비굴착 공사 확인(들뜸, 주름, 연결관로 등)

-  비굴착공사 연결관 공사 시공상태 확인

∙ 하수관로(비굴착) 연결관공사 개선(물재생계획과-10539(16.8.10))

∙ 실제 시공 공법(로봇, 인력)으로 정산 처리 확인

-  사각형거 보수보강 공사 시공상태 확인

∙ 치핑깊이 적정여부, 피복두께 적정, 들뜸, 박리 등

∙ 철근노출 보수보강시 적정치핑, 부식물 제거, 철근방청 여부 등

∙ 균열보수부 누수 여부 육안 확인

-  배수분구 종합정비

∙ 건설사업관리용역 수행 업무관련 감리 보고서 작성 확인 등

※ 현장확인 병행(하수관로, 비굴착, 사각형거 점검사항 동일)

- 하수관로 공사 준공서류 검토

∙ 준공위치도와 현장위치 및 정산서류 확인 등

□ 행정사항

○ 물재생계획과

- 경미한 부적합 사항은 시정조치

- 부실시공 사례 적출시 재시공 조치

∙ 부실 정도가 중한 경우 시공사, 감리사 벌점 부과 등 엄중 조치

- 점검반별 점검결과는 점검 다음날까지 제출

○ 자치구

- 공사장별 준공서류, 준공설계도서 및 점검장비(랜턴, 방진복, 장화등) 준비

- 관로내부 검사를 위한 CCTV 지원 등

붙    임 1) 2016년 하수사업 점검대상 1부.

2) 하수사업 점검결과 보고서(서식) 1부.

3) 점검체크리스트 1부.

4) 점검의견서 1부. 끝.