문서번호	도로포장연구센터-631
결재일자	2017.3.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
이창민		백종은	03/20 한민희
협조
	주무관		윤진성

‘도로동공 확인을 위한 천공 및 영상촬영’ 용역

착수보고회의 결과

2017. 3.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

‘도로동공 확인을 위한 천공 및 영상촬영’ 용역 착수보고회의 결과

‘도로동공 확인을 위한 천공 및 영상촬영’ 용역의 계약이 시행되어 용역사로부터 용역 추진 계획 및 방법에 대한 보고를 받는 착수보고회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 회의 개요

❍ 안  건 : ‘도로동공 확인을 위한 천공 및 영상촬영’ 용역 착수보고

❍ 일  시 : 2017. 03. 15(수) 13:00 ~ 14:00

❍ 장  소 : 서울특별시품질시험소 도로포장연구센터 회의실

❍ 참석자

- 서 울 시 : 도로포장연구센터장, 담당 주무관 등

- 용 역 사 : ㈜지오메카이엔지 이대인 상무외 1명

□ 회의 내용

❍ 착수보고 내용

- 과업개요 및 목표

- 과업수행의 핵심사항

- 과업범위 및 과업의 수행내용

- 추진사항 및 건의사항

- 과업수행의 주의사항

❍ 발주처 의견

<도로포장연구센터장>

- 서울시 동공인정 기준 변경사항 확인 필요

□ 동공인정 기준 크기 0.25m2→0.5m2으로 변경

- 보고서 작성 양식 수정 필요

□ 기존의 동공조사서 양식은 발주처에서 제공하는 내용과 용역사의 조사결과가 혼재되어 있으므로 용역사 조사결과만 포함한 보고서 양식으로 수정 필요

□ 결과 보고서 수정은 발주처에서 제공하는 내용을 제외한 위치도 및 핸드형 GPR과 영상촬영 결과 등으로 작성

- 핸드형 GPR 조사의 필요성 및 수행 측선

□ 핸드형 GPR은 동공지점과 인접한 지하매설물을 확인하기 위해 수행

□ 기본적으로 동공위치를 기준으로 8방위 4개측선을 조사하지만 위치에 따라 격자조사도 수행

<담당 주무관>

- 핸드형 GPR 수행 후 주요 지하매설물 위치 표시

□ 확인된 동공에 대하여 안전한 굴착복구 작업을 위해 근접 지하매설물 표시

- 인허가 및 지하매설물 확인 협의 기간 약 10일 소요

□ 유관기관 협의 및 천공 일정 계획시 반영

붙임 1. 착수보고 자료(ppt)

2. 착수보고회 사진.