막여과 운영일지

주무관	주무관	정수과장		결재
장은진	이용은	03/31 현인식
협 조

문서번호 :	정수과-706

2014년 03월 30(일)

□ 생산현황

구 분	유 입 량( m3/일)	생산량( m3/일)	유효율	가동율
침 지 식	14,614	14,529	99％	58％
가 압 식	23,873	23,545	99％	94％
계	38,487	38,074

□ 수질현황

구 분	침 지 식	가 압 식	비 고
탁도(NTU)	0.032	0.034
pH	7.2	7.7
입자수	0	0

□ 약품현황

(단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황산			NaOCL
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	852	127	725	821	0	821	3,215	0	3,215	1,273	0	1,273
가압식	823	118	705	658	0	658	1,404	0	1,404	2,465	0	2,465

□ 운영사항

침지식	○ 막간차압이 높아 생산량 조정 중(15,000T/D).
가압식	○ 3•4계열 막간차압 테스트 운영중(170㎥/hr→195㎥/hr).