수질자동측정기 미설치 배수지

잔류염소 측정결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정창영	代이송기	03/24 정의석

	관내 수질자동측정기 미설치 배수지 4개소와 배수지 구역내 수도꼭지에 대한 잔류염소를 측정하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보고자 : 시간선택제 마급 성명 : 정창영

□ 측정횟수 및 날짜 : 2회 【2017. 03. 21(화), 2017. 03. 23(목)】

□ 측정대상 : 수질자동측정기 미설치 배수지 4개소 및 관말 수도꼭지

□ 측정방법 : 2인 1조 3개조 편성, 주 2회 측정

- 가조 : 박찬삼, 박순덕(정창영)

- 나조 : 윤희권, 윤동연

- 다조 : 이송기, 정창영

□ 측정항목 : 잔류염소

□ 측정결과 : 먹는물 수질기준에 적합

(단위 : mg/L)

측정날짜 배수지명	2017. 03. 21(화)		2017. 03. 23(목)		비 고
	배수지	수도꼭지	배수지	수도꼭지
수유5배수지	0.22	0.13	0.23	0.14	강북아리수정수센터 (월계배수지)
수유6배수지	0.22	0.13	0.22	0.12	강북아리수정수센터 (월계배수지)
우이 배수지	0.19	0.12	0.20	0.12	강북아리수정수센터 (월계배수지)
상계 배수지	0.23	0.13	0.21	0.13	강북아리수정수센터 (공릉배수지)

끝.