문서번호	정수과-1530
결재일자	2017.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
권학선		박근희	03/27 代박근희
협조	주무관		이수한
	주무관		경규선

2017년 3월

여과지 및 활성탄지 여재층 두께 조사 계획

2017. 3.

구의아리수정수센터

(정수과)

2017년 3월

여과지 및 활성탄지 여재층 두께 조사 계획

여과지의 안정적 수질관리 및 공정운영을 위해 여과지 여재층 두께(월별) 및 활성탄지 여재층 두께(분기별)를 조사코자 함

□ 추진 근거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(한국상하수도협회, 2007, 357쪽)

- 여과시설의 운영관리(여과지별 모래층 두께 월 1회 확인)

○ 여과지 여과재 관리 개선방안보고 (정수과-6679, 2016.12.26.)

○ 정수장 운영지침「여과재 유지관리 지침」(구의-I007, 2000.8.7.)

□ 조사 개요

○ 조 사 일 : 2017. 3. 29.(수)  14:00~17:30

○ 조 사 자 : 정수과 수질연구실 직원(경규선, 권학선, 이수한)

○ 조사 대상 1 : 여과지 (1정수장 12개지, 제2정수장 10개지)

- 측정방법 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

- 측정지점 : 제1정수장 6개 지점, 제2정수장 3개 지점

< 제1정수장 여과지>                 <제2정수장 여과지>

○ 조사 대상 2 : 활성탄지 16개지

- 측정방법 : 여재표층에서 활성탄지 상부까지의 높이 측정하여 충진 높이 확인

- 측정지점 : 각 지당 4개 지점

< 활성탄지 평면도 (측정지점 : 적색)>	< 측정지점 활성탄지 입체도>

끝.