“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	역사도심재생과장
(경유)
제목	시의원 요구자료 제출(요구번호 370번, 김정태 의원)

1. 역사도심재생과-3883(2017.3.27.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 도시계획관리위원회 김정태 의원(더불어민주당)의 요구자료와 관련하여 다음과 같이 자료를 제출합니다.

가. 요구내용(요구번호 1.5)

- 익선·운현궁·돈화문로·인사동·종로2/3가 지구단위계획의 주요 내용 비교표(용도지역/지구, 용도, 높이/층수, 용적률/건폐율 등)

나. 제출내용(종로2/3가 지구단위계획)

구 분	주요 계획내용
용도지역/지구	일반상업지역 / 중심지미관지구, 방화지구
용 도	- 권장 및 지정용도 : 청계천로변·돈화문로, 청계천로변·돈화문로외 간선가로변, 이면부로 구분하여 위치별 권장 및 지정용도 별도지정(붙임 고시문 참조) - 불허용도(전층) : 제2종근린생활시설 중 단란주점·안마시술소, 운동시설 중 실내낚시터·골프연습장, 위락시설 중 유흥주점·단란주점·도박게임장(투전기업소 및 카지노업소), 자동차관련시설(이면부에 한해 주차장제외), 판매 및 영업시설 중 백화점·쇼핑센터
높이/층수	최고높이 70m 이하 : 간선가로변(수표로 및 돈화문로 제외) 최고높이 50m 이하 : 수표로변 및 돈화문로변 일대 최고높이 30m 이하 : 관철동/관수동 일대 이면부 최고높이 20m(5층) 이하 : 돈의동 일대 이면부
용적률/건폐율	- 용적률 : 기준 450%(획지 및 공동개발 지침 준수시 480%, 획지 및 공동개발(지정) 지침 미준수시 420%), 허용 최대 600%, 상한 최대 800% - 건폐율 : 60%이하, 지구단위계획구역내 20m(5층)이하 건축물로서 권장용도 수용할 경우 건폐율 80%이하 적용

붙임 : 종로2/3가 지구단위계획 결정 고시문(시보) 1부.  끝.

	도시관리과장
주무관	정광재		도시관리계획팀장	신현석		도시관리과장	03/27 代명노준
협조자
시행	도시관리과-3487	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)서울시청별관2동 도시관리과	/
전화	2133-8382	/전송	2133-0738	/	jkj0528@seoul.go.kr	/	대시민공개