문서번호	물재생계획과-4425
결재일자	2017.3.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장
김상훈	김준형	03/29 하상문
협 조	교육훈련팀장		조병건
	하수관리팀장		최병출

「하수도 공사 품질 향상을 위한」

하수도 지반 다짐관리 개선 계획

2017. 3

물순환안전국

【물재생계획과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「하수도 공사 품질향상을 위한」

하수도 지반 다짐관리 개선 계획

하수도 공사현장에서 뒤채움재의 다짐 정도를 쉽게 파악할 수 있도록 도입된 간이다짐 시험기와 관련하여, 실험방법 및 적용기준 등에 대한  현장교육을 실시하여 품질관리에 철저를 기하고자 함

□ 관련근거

❍ 도로함몰 ZERO를 위한 하수도 품질관리 향상방안

[물재생계획과-14415(’16.11.9.)]

□ 시방서 및 품질기준

❍ 시방서 기준

- 관거공의 뒤채움재는 관 주위의 경우 90%이상, 관상단 및 노반의 경우 95% 이상 다짐 원칙

(단, 현장여건상 정규시공(규정준수)이 불가한 여건 발생 시 감리자의 판단 및 조정하에 방안을 모색)

- 하수관로 지반 다짐 시험규정

․ KS F 2311 : 모래치환법에 의한 밀도 시험방법

․ KS F 2312 : 흙의다짐시험 방법(실내시험)

․ KS F 2306 : 현장 밀도 빈도의 시험

※ 하수관거공사 표준시방서(2011, 환경부)

❍ 품질시험기준

종 별	시험종목	시험방법	시험빈도
되메우기 및 구조물 뒷채움	다짐	KS F 2312	재질 변화시마다 (공사현장당 최소 1회)
	현장밀도	KS F 2311	3층마다, 100m 마다
	함수비	KS F 2306	현장밀도시험의 빈도

※「건설공사 품질관리 업무지침」(국토교통부 고시 제2015-474호)

□ 현황 및 실정

❍ 현장여건 상 시방기준에 따른 시공방법 미준수

- 되메우기 시방규정

․ 관상단(관 주위) 되메우기 200㎜ 두께 다짐, 최대 300㎜마다 층다짐 실시

⇒ 당일굴착 /당일복구 공사 현장여건으로 층다짐 규정 미준수

❍ 배수분구 사업의 경우, 현장밀도 시험은 실시하고 있으나 시험빈도 미충족

- 시방규정의 다짐도 시험은 실내다짐시험과 들밀도 시험방식으로 추진하여 약10일 이상 기일이 소요되어 현장여건과는 다소 맞지 않음

- 규정시험을 통한 품질향상에 대한 감독의지 부족

□ 간이다짐측정 장비를 활용한 다짐관리 개선 방안

❍ 하수도 품질관리 향상방안을 계획수립으로 다짐방법 체계화

- 관기초 및 연결관등에 대한 구체적 다짐방법과 간이다짐시험기 구매 결정

․ 구매장비 : DCPT(Dynamic Cone Penetration Testing)

‣ 다짐 측정 장비 구성 및 개요(DCPT)

간이 다짐장비	시험방법
	- 층다짐 완료후 1개 지점에 28회 타격시 총 관입량이 20cm(층다짐 두께)보다 작거나 같을 경우 다짐도 95%이상으로 판정 · 28회 타격시 총관입 깊이(cm) ≤ 층다짐 두께(20cm) - 1개 현장에 3개소를 실시후 평균값이 20cm이하 일 때 적정 - 총 관입량 평균이 20cm 보다 클 경우 추가 다짐후 재판정

※ 도로관리사업소 포장하부 기층재 간이다짐시험기 2016년부터 활용중

(도로포장 굴착복구 다짐품질향상을 위한 기술개발 용역수행시 장비개발)

❍ 시험장비 사용방법 교육을 통한 품질관리 향상

	<공사감독 및 관계자 현장 교육 시행 >
- 대 상 : 구청 공사감독, 현장소장 및 품질관리자, 감리단 등 - 일 시 : 2017. 4. 7(14:00) - 장 소 : 중랑물재생센터(강당) - 교육내용 ․ 다짐관련 교육 : 현장밀도시험(들밀도 시험), 동적콘관입시험(DCPT) 다짐시험용 시료채취 등, 실험결과 제출유의사항 ․ 하수도공사 품질관리향상에 대한에 대한 전반적인 사항 ※ 참석자 교육시간 인정 2시간

❍ 간이다짐시험 장비의 다짐도 평가기준안에 대한 검증 병행추진

- 자치구 구매장비인 DCPT에 대한 간이다짐시험장비 다짐도 평가기준은 있으나, 공인된 인증이 없는 실정임

- 간이다짐도 측정시 들밀도 시험을 병행 추진하여 측정 값 비교를 통한 검증과, 토질 성상별, 타격 횟수별, 다짐도 평가기준 재정립

‣ DCPT 다짐도 평가기준(안)

20cm 관입시 평균 타격횟수	다짐도	비고
9회 이하	70% 미만
10 ∼ 12회	70 ∼ 75% 이하
13 ∼ 14회	76 ∼ 80% 이하
15 ∼ 17회	81 ∼ 85% 이하
18 ∼ 19회	86 ∼ 89% 이하
20 ∼ 22회	90% 수준
23 ∼ 27회	91 ∼ 95% 미만
28회 이상	95% 이상	현장 관리기준 다짐도 95%

❍ 다짐시험 대상 및 기준

- 시험대상 : 2017년 총사업비 2억이상 모든 관로 공사

· 종합정비, 신설개량, 도로함몰 예방사업, 구 자체 사업 등

- 시험개소 : 맨홀과 맨홀을 기준으로 1개소 시행

· 관상단 200mm이하 되메우기 후 간이다짐시험과 인접 지역에 들밀도 시험 병행 시행

· 도로함몰공사의 경우처럼 산재되어 있는 경우 합산 100m 기준 실시

- 시험 시행주체 : 공사 해당 자치구별 시행

- 시험결과 : 2017.12.10.일한  제출

□ 향후계획

❍ ’17.4. : 공사감독 및 현장관계자 교육 추진

❍ ’17.4 ~11월 : 관로부설공사 및 다짐도 시험추진(자치구)

❍ ’17.12 : 하반기 다짐시험 결과서 제출(자치구)

- 하반기 다짐결과 분석(물재생계획과)

❍ ’18.1 : 간이다짐 측정기준 재정립 필요시 방침수립(물재생계획과)