문서번호	도로보수과-3458
결재일자	2017.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		김권일	전결 03/30 김용제
협조	주무관		천석기
	주무관		윤옥진

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 장비점검 및 시험시공 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3

강서도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

장비점검 및 시험시공 계획

노면표시 도색업체의 공사수행 능력 및 품질을 평가하여 사업효과를 극대화하고 유지보수공사 시행에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-강서

○ 사업기간 : 2017. 3. 15 ~ 2017. 12. 15

○ 시공업체 : ㈜지아이엘건설 대표 김용이

○ 도급금액 : 656,475,500원

□ 장비점검 및 시험시공 계획

○ 일    시 : 2017. 4. 5.(수) 10:00 ~ 15:00

- 우천시 및 노면기온 5℃이하 일때는 시험시공 연기

○ 장비점검 및 시험시공 위치 : 양천로(양천로626~양천로694)

○ 시험시공내역(총 2,824m)

- 백색 : 실선 60m, 파선 421m, 문자기호 794m, 횡단보도 725m

- 황색 : 실선 524m, 파선 200m

- 제거 : 100m

□ 참여 인원

○ 시공사 : ㈜지아이엘건설 현장대리인 장상현 외 5인

○ 감리사 : ㈜트래픽스 감리원 김기영

○ 도료 생산업체 : 정석케미칼㈜ 유 호

○ 발주처 : 도로보수과장 외 4인

□ 차선도색 장비

○ 도  색 : 차선도색기(수동식 라인마커) 3대, 작업차량(1t, 4.5t) 등

○ 제  거 : 건식흡입형 1대

□ 노면표시 반사성능 기준

시험시기	반 사 성 능(mcd/㎡･LUX)			두께
	백색	황색	청색
시공7일이내	240	150	80	2mm
우천시	70	40	20

□ 향후 계획

○ 노면표시 시공 장비 점검 및 시험시공 검사 후 노면표시 반사성능 기준에 따라 적합여부 판정(추후 결과보고).

○ 시험시공 결과 적합여부에 따라 공사시행.

붙 임  1. 위치도 및 현장사진 1부.

2. 노면표시 시공장비 점검표 1부.

3. 노면표시 검사 점검표 1부.  끝.