문서번호	도로보수과-3515
결재일자	2017.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
이문희		김환겸	03/31 송만규
협 조
	주무관			박해웅
	주무관			이민호
	주무관			이석연

2017년 포장도로정비공사

아스콘 자재공급원 사전점검 계획

2017. 4.

동부도로사업소

[도로보수과]

2017년 포장도로정비공사

아스콘 자재공급원 사전점검 계획

『2017년 포장도로정비공사』의 신속한 추진을 위하여 아스팔트콘크리트 혼합물 자재공급원으로 선정된 아스콘 공장을 사전 점검하고 혼합물을 채취하여 서울시 품질시험소에 선정시험을 의뢰코자 함.

	1		관련근거

아스팔트혼합물 생산 및 시공 지침(국토교통부),

서울시 아스팔트콘크리트포장 유지보수공사 시방서

	2		점검개요

점검일시 : 2017. 4. 4(화) ~ 4. 5.(수)  10:00 ~ 18:00

점검인원 : 6명

발주처 : 도로보수과 시설7급 이민호, 시설7급 이문희, 시설7급 이석연

시공사 : ㈜세웅인포션 품질관리자 고현호, ㈜진림건설 품질관리자 강원흠,

㈜휘윤건설 현장대리인 사석구

점검방법

아스팔트혼합물 생산 및 시공 지침(국토교통부)에 의거 점검자 합동점검 실시

아스팔트콘크리트 혼합물(개질,일반,재생) 납품전 관급자재 자재공급원에 대하여 사전점검을 실시하고 시료를 채취하여 서울시 품질시험소에 선정시험을 의뢰

‘17년 굴착복구 시행도로 정비공사 아스팔트콘크리트는 현재 입찰공고 중으로 금번 공장점검 대상업체가 낙찰될 경우 공장점검은 생략하고 선정시험만 실시.

주요 점검 항목

굵은골재 및 잔골재 저장설비

콜드빈, 아스팔트 저장설비, 백하우스, 드라이어, 본체설비, 운전실 점검

품질시험 필수 구비장비 유무

	3		추진계획

대상업체 및 자재규격

공사명	공사개요	시공업체	점검업체	자재규격	납품예정량	비고
노후포장도로 정비공사	절삭포장 1,816a	㈜세웅인포션 이대희	일진아스콘 (주)	일반(WC-3), 1등급 일반(SMA), 13mm	16,316톤 1,820톤
2017년 포장도로 긴급복구 정비공사 (연간단가)	절삭포장 525a	㈜진림건설 이학순	㈜산하	일반(WC-1), 3등급 일반(WC-3), 3등급 일반(BB-2), 3등급 재생(#67), 3등급 재생(#467), 3등급	500톤 2,000톤 1,000톤 800톤 200톤
			삼덕아스콘 ㈜	일반(WC-3), 1등급 일반(SMA), 13mm 개질(SMA), 13mm	4,000톤 2,000톤 2,000톤
			㈜공영사	일반(WC-1), 3등급 일반(WC-3), 3등급 일반(BB-2), 3등급	500톤 2,000톤 1,000톤
			㈜방태	재생(#67), 3등급 재생(#467), 3등급	800톤 200톤
2017년 포장도로 굴착복구공사 (연간단가)	굴착복구 424a	㈜휘윤건설 조영주	㈜산하	일반(WC-3), 1등급 개질(배수성), 13mm 일반(WC-1), 3등급 일반(WC-3), 3등급 일반(BB-2), 3등급 재생(#67), 3등급 재생(#467), 3등급	7,000톤 500톤 166톤 500톤 1,666톤 470톤 500톤

2017년 포장도로 굴착복구공사 (연간단가)	굴착복구 424a	㈜휘윤건설 조영주	일진아스콘 ㈜	일반(WC-1), 3등급 일반(WC-3), 3등급 일반(BB-2), 3등급	166톤 500톤 1,666톤
			삼덕아스콘 (주)	일반(WC-1), 3등급 일반(WC-3), 3등급 일반(BB-2), 3등급	166톤 500톤 1,666톤
			㈜공영사	일반(WC-1), 3등급 일반(WC-3), 3등급 일반(BB-2), 3등급	166톤 500톤 1,666톤
			㈜방태	재생(#67), 3등급 재생(#467), 3등급	470톤 500톤
			청광	일반(WC-1), 3등급 일반(WC-3), 3등급 일반(BB-2), 3등급	166톤 500톤 1,666톤
			서원	일반(WC-1), 3등급 일반(WC-3), 3등급 일반(BB-2), 3등급	170톤 500톤 1,670톤
2017년 도로굴착복구 시행도로 정비공사	절삭포장 770a	서울농장 건설(주) 류수철	입찰공고중	일반(WC-3), 1등급 일반(SMA), 13mm	8,626톤 595톤

플랜트 점검 후 결과보고 실시

붙임 : 아스팔트혼합물 생산 및 시공 지침 1부.  끝.