문서번호	행정지원과-6754
결재일자	2014.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		소장
성민재	이해원	김규복		04/01 정운진
협 조

2014년 수질자동측정기 정도검사 추진계획

(2014. 4.)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2014년도 수질자동측정기 정도검사 추진계획

24시간 상시 감시하는 Seoul Water-Now의 수질측정기에 대한 정확성 및 정밀도 검증을 실시하여 측정자료의 신뢰성을 확보하기 위한 정도검사임.

Ⅰ	추진방향

○ 우리 사업소에서 시민고객에게 공급되는 아리수에 대한 수질자료를 실시간으로 공개하고 있어

○ 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제7조 2항에 의하여 정도검사를 받아 수돗물 신뢰성을 확보하고,

○ 수집된 데이터를 활용하여 수돗물의 수질관리 업무를 효율적으로 수행.

Ⅱ	근거

○ 환경분야 시험․검사등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사)

○ 환경분야 시험․검사등에 관한 법률 시행규칙 제7조(정도검사의 기준과 주기)

○ 『수질자동감시시스템 운영관리지침 개정통보』,수질과-948(2011.03.07)

Ⅲ	정도검사 대상

정도검사 대상 분류

- 행정목적 : 행정목적(정수처리기준 등)에 사용하는 측정기기

- 외부공개 : 측정결과를 제3자에게 제공하거나 외부에 알리기 위한 목적으로 사용하는 측정기기

정도검사 대상기기현황 : 10개소 20대(탁도 10대, 잔류염소 10대)

설치지점	검사대상 측정기명	모델명 (제조사)	설치년도
금호배수지	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
응봉배수지	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
아차산소배수지	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
용마산소배수지	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
서울시립대학교 (전농동)	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
동대문소방서 (장안동)	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
사가정공원 (면목동)	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
중곡119안전센터 (중곡동)	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기

설치지점	검사대상 측정기명	모델명 (제조사)	설치년도
신묵초등학교 (묵동)	탁도연속측정기	MPS (GO-SYS)	2012
	잔류염소측정기
상봉초등학교 (상봉동)	탁도연속측정기	MPS (GO-SYS)	2012
	잔류염소측정기

Ⅳ	정도검사 추진 개요

검사일시 : 2014. 4월말(예정)

검사신청 : 2014. 4월초

검사대행자 선정 : 한국산업기술시험원 환경기기센타

○ 검사대행자 현황 (서울, 경기)

검사대행자명	주 소	출장여비	비 고
환경관리공단 측정기관리처 검사팀	인천시 서구 경서동 1번지 종합환경연구단지	유(시외)
산업기술연구원 환경기기센타	서울시 구로구 구로디지털8길 7	무(시내)
서울시상수도연구원	서울시 광진구 구의동 130-1	무(시내)	정수장만 검사실시

검사 방법 및 절차

○ 검사주기 : 측정기기를 취득한 날로부터 2년이 경과한 날이 속하는 달, 이 후 매년 같은 달에 검사

○ 검사신청 : 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 별칙 제6호 서식의 정도검사신청서에 정도검사 기록부를 첨부하여 검사대행자에게 제출

○ 검사방법 : 정도검사 신청을 받은 검사대행자는 검사방법에 따른 정도검사를 실시하고, 정도검사 점검표와 정도검사 기록부에  기록.

Ⅴ	정도검사 소요 예산 및 수수료

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비,

사무관리비 (수질자동측정기 정도검사수수료)

소요예산 : 8,790,000원

검사 수수료

○ 국립환경과학원고시 제2007-6호

(단위:천원)

구 분	수수료 및 대상기기수	소요금액	비 고
탁도 연속자동측정기 및 그 부속기기	439,000원/대 × 10대	4,390
잔류염소 연속자동 측정기 및 그 부속기기	440,000원/대 × 10대	4,400
합 계		8,790	부가가치세 없음

※ 불합격시 재검사 실시(추가비용 발생할 수 있음)

Ⅵ	정도검사시 준비사항

유지보수 실시

○ 측정기기별 정상가동 여부 확인 및 센서점검

○ 메뉴얼에 의한 측정기 보정 및 소모품 교체

○ 측정기 검사가 가능하도록 주변 환경 정비

○ 측정기 내부의 청소 및 습기 제거 등

붙임문서 : 정도검사 신청서 1부.  끝.