등록번호	안전치수과-7201		주무관		주무관		안전치수과장		안전건설국장
등록일자	2017.4.5.
			이영수		김덕춘		代이종근		04/05 이우룡
결재일자	2017.4.5.
공개구분	대시민공개
			협 조
2017년도 지하수 수질관리 계획
안전건설국 안전치수과

2017년도 지하수 수질관리 계획

관내 지하수 개발·이용 관정 중 정기수질검사 대상 및 중점관리대상(주유소, 공사현장, 재래시장)에 대하여 수질검사 등 특별 관리를 실시하여 지하수 수질오염 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

관련근거

□ 서울특별시 물순환정책과-6415(2017.04.03.) 「2017년도 지하수 수질관리    계획 통보 및 수질관리 협조」

□ 지하수법 제20조(수질검사 등) 및 동법시행령 29조

- 지하수 개발·이용자는 정기적으로 수질검사 실시

□ 지하수법 제16조2(지하수오염유발시설의 오염방지 등)

- 지하수를 오염시키거나 현저하게 오염시킬 우려가 있는 시설 중점관리

수질검사 대상현황

구 분	계	음용수	생활용수	공업용수	비 고
정기수질검사	8개소	-	8개소	-	2017년 주기도래
수질측정망	4개소	-	4개소	-	서울시 지정
오염취약시설 중점관리대상	12개소	-	9개소	3개소	자치구 지정

검사주기 및 검사기관

구 분	검사주기	검사기관	비 고
정기수질검사	음용수(46항목) 1회/2년 생활용수(19항목) 1회/3년	수질검사 전문기관	지하수 개발·이용자
수질측정망	2회/년	서울시보건환경연구원	자체 시행(관리강화)
오염취약시설 중점관리대상	2회/년	서울시보건환경연구원	자체 시행(관리강화)
민방위비상 급수시설	1회/3년	서울시보건환경연구원	자체 시행(관리강화)

□ 2017년 수질검사 일정

- 정기수질검사 : 하반기 9~10월

- 수질측정망, 오염취약시설 : 상반기 5. 2~5. 13. 하반기 9~10월

Ⅱ		수질관리 계획

정기 수질검사

□ 검사대상 : 2017년 주기 도래 관정 8개소

시설명	시 설 현 황			직전 정기수질검사
	지하수용도	양수능력(톤/일)	음용여부	검사일	검사결과
학교법인 미림학원	생활용수	100	비음용	2014.10.21.	합격
이브자리	생활용수	36	비음용	2014.10.23.	합격
허브모텔	생활용수	100	비음용	2014.10.23.	합격
은성탕	생활용수	78	비음용	2014.10.23.	합격
㈜코리아나호텔	생활용수	80	비음용	2014.10.21.	합격
리오모텔	생활용수	60	비음용	2014.10.23.	합격
경동탕	생활용수	95	비음용	2014.10.21.	합격
㈜퍼시픽호텔	생활용수	85	비음용	2014.10.06.	합격

※ 지하수 이용종료 및 지하수이용실태 조사에 의해 변동될수 있음.

□ 업무처리 절차

	지하수개발․이용자				○ 검사대상 관정 소유자에게 수질검사 안내 공문 발송 (수수료 137,800원, 이용자 부담)
	수질검사 신청				○ 서면, 구술 또는 통신수단을 이용하여 신청 ○ 지하수검사접수․처리기록부에 등록․보관 - 처리기한 7일, 2년간 보존
	시료채취				○ 시료채취 3일전까지 신청인에게 채취일정 통보(현장출장 일시, 출장자 등) ○ 지하수업무 담당공무원이 직접 시료채취 후 봉인
	수질분석				○ 검사결과 2년간 기록 보존
	수질검사 결과통보 (수질검사전문기관)				○ 수질검사결과 통보(구청, 신청인) ○ 수질기준 부적합시 즉시 통보
			부적합 관정
	이용중지 및 수질개선 조치명령				○ 수질기준 부적합시 이용중지 및 수질개선 조치명령(구청) - 시설 보완 및 개선 - 정수처리

수질측정망

□ 목   적 : 지하수 수질현황과 변화를 정기적으로 파악하기 위한 국가 지하수             수질측정망 보조 (자치구당 4개소 지정)

□ 대   상

시설명	시 설 현 황			직전 정기수질검사
	지하수용도	양수능력(톤/일)	음용여부	검사일	검사결과
서울신문사	생활용수	76	비음용	2016.09.26.	합격
동궁사우나	생활용수	86	비음용	2016.09.27.	합격
매일경제신문	생활용수	76	비음용	2016.09.26.	합격
우래옥	생활용수	88	비음용	2016.09.27.	합격

□ 업무처리 절차

- 시료채취 및 수질검사 의뢰 (지하수 담당)

- 검사기관 : 서울특별시 보건환경연구원

- 수질검사 결과 성적서 발송 및 정기수질검사 면제 안내

- 부적합시설 조치사항

· 기준초과시설은 이용중지 및 수질개선명령

· 재검사결과 적합할 경우 이용토록 안내

· 이용종료, 원상복구 등으로 측정지점 폐지시 대체지점 선정

오염취약시설

□ 대   상 : 오염취약 주변 관정 중점관리대상 12개소 선정

구분	시설명	시 설 현 황			직전 정기수질검사
		지하수용도	양수능력(톤/일)	음용여부	검사일	검사결과
지하저장탱크	세화주유소	공업용수	100	비음용	2016.09.27.	합격
	약수주유소	공업용수	100	비음용	2016.09.27.	합격
	역전주유소	공업용수	68	비음용	2016.09.26.	합격
공사장	GS건설㈜	생활용수	43	비음용	2016.09.26.	합격
	대우건설	생활용수	29	비음용	2016.06.21.	합격
재래시장 등 기타	광주수산	생활용수	36	비음용	2014.10.23.	합격
	방산산가	생활용수	90	비음용	2016.09.27.	합격
	광희초등학교	생활용수	56	비음용	2015.08.07.	합격
	진양목욕탕	생활용수	100	비음용	2016.09.27.	합격
	세종투자개발	생활용수	55	비음용	2016.09.26.	합격
	응봉근린공원	생활용수	56	비음용	2015.04.13.	합격
	회현체육시설	생활용수	107	비음용	2016.09.26.	합격

□ 업무처리 절차

- 시료채취 및 수질검사 의뢰 등 수질측정망 처리절차와 동일

□ 시설 점검

- 점검주기 : 4회/년

- 점검내용 : 붙임문서 참조

· 상부보호공 관리실태 및 오염물질 유입여부

· 그라우팅 등 시설파손 여부, 관정주변 오염물 적치 여부 및 청소상태 등

Ⅲ		행정사항

수질검사 추진실적 서울특별시 물관리정책과 제출

□ 정기 수질검사 : 2018. 1월

□ 수질측정망, 오염취약시설 : 상반기 2017. 7월, 하반기 2018. 1월

오염취약시설 중점관리대상 수질검사 적합 시 정기수질검사 주기 조정

				〈	「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」		〉
제12조(수질검사의 주기) ② 시장․군수는 수질검사결과 수소이온농도를 제외한 전항목이 지하수 수질기준의 100분의 70 이하이고, 수질오염의 우려가 없다고 인정되는 지하수개발․이용 시설에 대하여는 동항의 수질검사의 주기를 조정할 수 있다.

붙  임 : 오염취약시설 지하수관정 지도․점검표(양식) 1부.

【붙임 1】

오염취약시설 지하수관정 지도․점검표

□ 점검일시 :

□ 점검내역

소재지(상호)
관정개요	설치년도		용 도
	이 용 량		심 도
	펌 프		양수능력
점 검 사 항			점검결과
․상부보호공 및 케이싱의 상태
․상부보호공내 오수 및 협잡물 방치 여부
․그라우팅 설치 여부
․주변 경사도(10°) 유지 여부
․적산유량계 및 출수장치 설치 여부
․수질검사 기록부 비치 여부
․관정을 통한 오염물질 유입가능 여부
수질검사현황 (면제사유)
점검자 의견
비 고

□ 점 검 자 :