문서번호	기전과-2284
결재일자	2014.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
최태영		최주용	04/01 정진오
협조

- 2013~2014 제설기간 종료에 따른 -

제설장비 점검결과 보고

성동도로사업소

(기   전   과)

- 2013~2014 제설기간 종료에 따른 -

제설장비 점검결과 보고

2013～2014년도 제설기간 종료에 따라 우리 사업소에서 운용한 제설 장비의 종합 점검ㆍ정비 완료 및 향후 유지관리 현황을 보고드림

□ 관련근거

○ 도로관리과-4373(‘14.3.18)[제설작업용 장비 세척 및 보관상태 점검계획 통보]

○ 도로관리과-5078(‘14.3.31)[제설대책 종료에 따른 제설장비 정비 등 마무리 철저]

□ 개    요

○ 점검기간 : ‘14. 3. 14 ~ 3. 31

○ 점 검 자

- 기전과 지방공업주사보 최태영 외 1명

- 기전과 지방기계운영주사 윤재순 외 9명

○ 대상장비 : 총 41대(차량 7, 염화칼슘살포기 15, 제설삽날 19)

○ 점검내용 : 제설장비 물청소 및 가동상태, 부식방지 대책 등

□ 장비현황

○ 차  량

구 분	계	덤프트럭(8톤)	덤프트럭(15톤)	다목적차량	비 고
수 량(대)	7	3	2	2	염화칼슘살포기 탑재

○ 염화칼슘살포기

구 분	계	직영차량 탑재용					용역차량 탑 재 용
		소 계	8톤덤프	15톤덤프	다목적차량	예 비
수 량(대)	15	8	3	2	2	1	7
호퍼용량(㎥)	6~11		6	9~11	6	6	9~11
염수살포기(ℓ)	2.0~2,9톤		2,000	2,900	2,000	-	2,900

○ 제설삽날

구 분	계	직 영								용 역
		소 계	8톤덤프	15톤덤프	도로보수차	고소작업차	암롤트럭	마이티	다목적차
수량(대)	19	14	3	2	1	1	1	3	2	6
규격(m)	2.4~3.2		3.2	3.2	3.2	2.4	2.4	2.4	3.2	3.2

□ 추진현황

○ ‘14. 3.13 ~ 14 : 용역차량 살포기 작동상태 점검 및 세척, 탈거

○ ‘14. 3.17       : 직영차량 살포기 작동상태 점검 및 세척, 탈거

○ ‘14. 3.18 ~ 31 : 제설장비 점검 및 정비

□ 점검결과 및 정비현황

○ 점검결과

구 분	장비번호	규 격	점 검 결 과	비 고
차 량	80더1596	8톤	- 덤프케이블 작동불량	수리요함
	80더1703	8톤	- 덤프케이블 작동불량	수리요함
	80더1525	8톤	- 덤프 케이블 작동불량 - 적재함 문짝 고정장치 불량(조수석쪽)	수리요함
	81라1085	15톤	적재함 문짝 고정장치 불량(운전석쪽)	수리요함
	06-9023	15톤	적재함 문짝 고정장치 불량(운전석쪽)	수리요함
염화칼슘 살 포 기	용역차량 (SB-9-2)	9㎥	- 전광판 작동불량	교체요함
	용역차량 (SB-15-7)	11㎥	- 살포기 하부 아크릴받침 미설치 (부식발생 우려)	설치요함
제설삽날	SD-1~19	2.4~3.2m	- 특이사항 없음(2013/2014년 미사용)

※ 대형트럭 자동 구리스 주입장치 미설치(8톤덤프 3대, 다목적차량 2대)

- 기타차량(2대) 미설치(도로보수트럭 및 가로등보수차)

○ 자체정비 현황

- 염화칼슘살포기ㆍ제설삽날 세척 및 차고지내 이동보관

- 제설장비 보관장소 물청소 시행

- 염화칼슘살포기 누유 유압배관(스프레타 작동용) 정비 2대

(1596, 1085 차량 탑재용)

- 다목적차량(1022) 보조엔진 벨트 유격 조정

- 제설차량 주요부 구리스 주입

- 염화칼슘살포기 체인부, 밸브 부분 등 주요부 그리스 도포 등

- 제설삽날 점검결과 대체로 양호

□ 향후계획

○ 옥외 노출 염화칼슘살포기(5대) 덮개 설치하여 빗물 등으로 인한 부식 방지

○ 대형트럭의 덤프케이블 및 적재함 고정장치 불량, 자동 구리스주입장치 미설치는 서울시차량정비센터에 의뢰하여 정비시행

○ 2014년 7월 제작사 합동 종합점검 및 지적사항을 2014년 9월까지 정비 완료

○ 제설장비 수시점검 및 관리철저로 다음 제설대비 등 장비관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 관련사진 1부.  끝.