문서번호	방재시설부-6524
결재일자	2017.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
이원영		代이원영	04/17 남궁용
협 조
	★주무관			고소영

『서울로 7017 프로젝트 보행길 조성』

수목규격 및 식재패턴 전반에 대한 전문가 현장 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 4. 13

도시기반시설본부

(방재시설부)

❲서울로 7017 프로젝트 보행길조성❳

수목규격 및 식재패턴 전반에 대한 전문가 현장 자문회의  결과보고

서울로 7017 프로젝트 보행길 조성 식재수목에 대하여 화분에  비해 규모가 적은 것처럼 보이는 수목 및 식재패턴 전반에 대하여 조경전문가 현장자문을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 자문회의 개요

○ 안    건 : 수목규격 및 식재패턴 전반에 대한 현장자문

○ 일    시 : 2017.04.13(목) 10:00 ~ 12:00

○ 장    소 : 서울로 7017 프로젝트 현장

○ 참    석 : 임삼춘 고문 등 5명

- 자문위원 : 임삼춘 조경고문, 최신현 소장

- 서 울 시 : 담당자 2명

- 감    리 : 조경감리이사 김대겸

○ 진    행 : 방재시설부 공원시설과 주무관 이원영

□ 회의내용

❰ 수목규격 및 식재패턴 전반에 관한 사항❱

◦ 수목배치 및 규격상승에 대한 사항은 수목의 수형을 고려하여 키큰 수목과 키작은 수목을 조화롭게 병렬식재

◦ 일부 수목중 수량 증가가 필요한 수목은 식재수량 증가하되 너무 밀식되지 않도록 조치

◦ 교목중 모아심기 수목은 가급적 연계형 지주를 설치

◦ 만리광장 옹벽하단 띠녹지 식재방안은 지피류보다는 말채나무류를 적정간격(5m, 3m거리)으로 자유롭게 식재가 바람직함

◦ 느티나무 하단 녹지조성 및 산책로 사면처리에 대하여는 사면처리 후 수목식재해도 무방하나 경사처리에 유의

◦ 수경시설 포트 내부 처리방안은 속이 보이지 않도록 조치하고 수련 등을 식재시 작은 포트를 설치후 각 포트마다 다른 품종의 연을 식재검토

◦ 수목 하부식재는 헤데라를 잎이 작은 품종으로 식재하되 안전상 화산석 설치는 지양

□ 보고자 의견

○ 자문회의 결과 확정된 식재방법 및 수량, 규격 등에 대하여 시공사에 지시하여 시공에 차질이 없도록 조치하고자 함.