문서번호	도로보수과-3977
결재일자	2017.4.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
조지웅		代이화신	04/19 신응수
협 조

길음뉴타운 중앙버스정류장 보도정비 시행 계획

2017 . 4.

북부도로사업소

[도로보수과]

길음뉴타운 중앙버스정류장 보도정비 시행계획

길음뉴타운 중앙버스정류장 내 보도블럭 노후화 및 맨홀 단차 등 보행 장애요소를 해소하여 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		현황 및 문제점

점자블럭 노후화

- 점자블럭 돌기 마모로 보수 요청 민원

- 보도공사 설계지침 점자블럭 표준규격과 맞지 않음

횡단보도 대기구간 맨홀 단차 및 이격거리 부족

- 맨홀 단차로 우천시 물고임 및 맨홀뚜껑에 발걸림

- 경계석과 점자블럭이 이격거리 부족 (시각장애인 신호 대기 시 위험요소)

유도블럭 장애물 우회 설치

- 시각장애인 보행 시 동선 증가

Ⅱ		정 비 방 향

점자블럭 표준규격으로 교체

기존 점자블록 230*114mm	표준규격: 정방향 300mm*300mm

횡단보도 대기구간 맨홀단차 조정 및 경계석과 이격시공

- 맨홀단차 → 블록 하부 모래층 보강

- 점자블럭 교체 및 경계석 끝선 30cm 이격시공

횡단보도 대기구간	이격거리 확보(예시도)

유도블록 장애물 앞 20cm 이격 직선설치

장애물 우회설치로 시각장애인 보행거리 증가 → 직선설치

Ⅲ		향 후 계 획

2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)에 지시하여 길음뉴타운 버스정류장 보도정비하고자 하며 추후 설계변경 시 정산처리코자 함.

정비규모

- 위    치 : 성북구 길음동 534-5 길음뉴타운 버스정류장 (상·하선)

- 기    간 : 2017. 5. 1.~ 5. 31.(정류장 이용이 없는 야간작업 시행)

- 규    모 : 블록포장 275㎡(점자 99㎡, 점토 97㎡, 기존블럭활용 79㎡)

- 사 업 비 : 17백만원

붙 임 1. 위치도 및 사진대지 1부.

2. 사업비 내역서 1부.

3. 민원문서 1부.  끝.