문서번호	자연생태과-5525
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장
손경이	안수연	04/02 김재경

소규모 생물서식공간 설계심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

푸른도시국

(자연생태과)

소규모 생물서식공간 설계심의 결과보고

추진근거

『2014년 소규모 생물서식공간조성 추진계획』[자연생태과-610호(’14.1.10)]

『소규모 소규모 생물서식공간조성사업 설계심의 요청』[마포구 공원녹지과-4633(’14.3.25)]

사업개요

사 업 명 : 소규모 생물서식공간 조성(마포구 2개소)

위 치	상암동 산26-4(혜원정사 일대)	상암동 산22(목양교회 일대)
규 모	1,050㎡	650㎡
사업내용	생태연못, 수목 식재 등	생태연못, 누수식 생태보, 수목 식재 등
사 업 비	230백만원

심의개요

일  시 : 2014. 3. 31(월) 14:00

장  소 : 자연생태과 사무실

내  용 : 사업대상지 여건, 식재계획, 시설물 설치 등

참석자 : 6명

- 서울시(4명)   : 자연생태과장, 생태복원팀장, 주무관(이영일, 손경이)

- 마포구(1명)   : 자연생태팀장

- 용역업체(1명)  : 한수그린텍(주) 이창형 부장

심의의견

【 상암동 산26-4 】

연못 깊이 80㎝는 다소 깊어 안전사고가 우려되므로 깊이를 낮추는 것을 검토해 볼 것

생태연못 조성위치의 기존 수목은 주변으로 이식할 것

【 상암동 산22 】

조경석 설치는 토양유실 우려지역 및 연못주변 등 반드시 필요한 곳에만 최소화하여 설치하되, 그 외 지역은 조경석 대신 통나무 또는 잔디수로 등 자연소재를 사용하여 조성할 것

【 공통사항 】

소규모 생물서식공간 주변 식물의 종류와 수량 등 식재는 전문가 자문 및 대상지 환경을 모니터링하여 면밀히 검토 후 결정할 것

인공시설물은 가급적 설치하지 않는 것이 타당할 것으로 사료되며, 특히 데크 크기가 과도하게 크므로 사업목적에 맞도록 축소하여 계획할 것

돌의 사용은 최소화하고, 기존 돌을 최대한 활용할 것

연못 해설판의 크기(1,500×1,000mm)가 너무 크므로 축소하여 제작하고, 색상 및 디자인은 서울시 도시공원 안내체계에 맞추어 설치할 것

연못의 기능이 사철 제대로 유지 될 수 있도록 수량공급, 수심관리 등을 고려하여 조성할 것

공사기간 중 현장 감독관리에 철저를 기하여 당초 설계와 같이 추진될 수 있도록 만전을 기하기 바람

공사 시행에 따른 민원 불편사항이 없도록 공사장 관리에 철저를 기하고, 시민 안내 등에 만전을 기하기 바람

행정사항

본 설계 심의결과를 시행기관에 통보하여 설계 내용 반영 등 보완 조치

설계 도서에 대한 계약심사를 거친 후 예산 재배정

따로붙임 : 설계 도면 1부.  끝.