문서번호	기전과-5886
결재일자	2017.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
신범철		김현기	04/26 정판식
협 조
	주무관			이영일
	주무관			송헌엽

수방비상장비 및 양수기 점검 결과 보고

2017. 4

동부도로사업소

(기전과)

수방비상장비 및 양수기 점검 결과 보고

2017년 수방대비를 위해 우리사업소에서 보유하고 있는 수방장비 양수기(엔진, 수중펌프),비상발전기에 대한 점검을 실시하고 결과를 보고드림.

□ 개   요

○ 점검일시 : 2017.4.24.

○ 점검대상 : 양수기(엔진, 수중펌프), 비상발전기

○ 점    검 : 자체점검, 기전실 직원

○ 점검방법 : 직접 엔진양수기 시험가동

�   수방장비 보유현황

○ 양수기

펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호 스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	비고
						구경 (mm)	길이 (m)
수중펌프	2	5	20	0.5	3상 380V	80	50	차고	트럭1대 인원2명
수중펌프	2	20	15	3	3상 380V	150	50	차고	트럭1대,크레인 인원2명
수중펌프	1	75	50	3.5	3상 380V	200	6×7개	차고	트레일러 5톤크레인 인원4명
엔진양수기	10	13	15	1.7	가솔린	100	흡입:6 토출 :15	창고	5톤트럭 인원2명

○ 비상발전기

규 격	수량	단위	구입년도	보관장소	비고
․ 디젤발전기 GNC-H90M ․ 정격용량 : 90KW/113KVA ․ 정격전압 : 380/220V 60HZ ․ 결선 : 3상 4선식	1	대	2012. 2. 6 지엔씨에너지 Tel 2164-9201	사업소 자재창고	경 유

�   주요점검내용

○ 엔진양수기 10대 : 연료보충, 엔진오일 점검, 시동상태 확인, 호스                          및 커플링 점검

○ 비상발전기 : 엔진시동 가동상태 확인

○ 수중펌프 소형 5대 : 호스 및 커플링 점검

※ 5HP × 2대, 20HP × 2대, 75HP × 1대

�   점검결과

○ 엔진양수기 10대, 수중펌프 소형 5대 상태양호

○ 비상발전기 상태양호

따로붙임 :  수방장비 및 양수기 점검 사진. 1부