문서번호	하천관리과-7213
결재일자	2017.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		청계천관리팀장		하천관리과장
송민섭		민형일		04/28 손경철
협 조
	하천계획팀장				이승우

「하천의 안정성 확보 및 기능유지를 위한」

2017년 홍수기전 하천점검 결과 보고

2017. 4.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「하천의 안정성 확보 및 기능유지를 위한」

2017년 홍수기전 하천점검 결과보고

2017년 홍수기전 하천시설물 및 하천내 공사장에 대한 홍수기전 하천점검을 일제 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 근    거

○ 하천관리과-4809(2017.3.22.)

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2017. 3. 23 ~ 3. 29(7일간)

○ 점검대상 : 43개 하천, 부속시설물(배수펌프장 포함) 및 하천변 41개 대형공사장

○ 점 검 반 : 3개반 9명(하천계획(1)·청계천관리팀(2))

○ 점검방법 : 점검양식(Check List)에 의한 육안(도보) 점검

※ 한강은 한강사업본부에서, 하천 및 부속시설물(국가하천의 경우 빗물펌프장 포함)은 자치구에서 자체점검 계획 수립·시행

□ 점검결과

< 주요 지적사항 >

● 하천내 토사 등으로 유수장애등 – 성내천, 양재천 등

● 하천시설 파손 등 – 중랑천, 세곡천 등

● 하천공사장내 유수장애 등 – 안양천 철교 개량공사 현장 등

○ 지적사항 : 총 38건(조치완료  13건)

유 형 별	유수소통 장애	하천시설물 파손·보수등 정비	하천 내 공사장 유수소통 장애	빗물펌프장 시설물 보수등
38건	2	17	17	2

○ 조치 요구할 내역 : 총 25건

· 한강사업본부(4건) : 호안블럭 복구 등 (한강)

· 구로구청(2건)   : 유수장애물 제거 등 (안양천)

· 도봉구청(1건)   : 공사용 가설휀스 및 콘테이너 반출(중랑천)

· 서초구청(4건) : 하수맨홀 안전매트 복구 등(여의천 외)

· 관악구청(7건) : 조경석 부등침하 복구 등(도림천)

· 도시기반시설본부(7건) : 공사장 유수장애물 제거 등 (청계천 외)

※ 해당기관에 점검내역 통보하여 조치토록 요구

□ 조치계획

○ 현장조치 가능한 경미한 지적사항은 시정 조치완료

○ 지적사항 중 하천점용 공사장에 대해서는 우기 전 조치여부를 집중점검하고, 장기간 조치가 필요한 사항에 대해서는 조치계획서 제출

□ 향후계획

○ ‘17. 5월 : 홍수기전 점검결과 통보 및 조치결과 제출요청

○ ‘17. 6월 : 우기전 미흡한 하천내 공사장에 대한 점검

붙임  : 1. 하천점검 결과 (총괄) 1부.

2. 하천시설 점검표    1부.   끝.