문서번호	시설보수과-2898
결재일자	2017.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
조규환		代안봉용	04/28 이인근
협 조
	주무관			최승룡

2017년 우기철 대비

차집관로 시설물 안전점점 계획

2017. 04.

중랑물재생센터

2017년 우기철 대비 차집관로 시설물 안전점점 계획

우기철을 대비하여 차집관로 시설물에 대한 일제점검을 실시하고

사고위험 요인을 사전에 정비함으로써 수해사고를 예방하여 원활한

하수처리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례

▶ 제7장 하수도 제44조(안전 및 유지관리계획),제45조(안전점검의 실시)

시설보수과-1014(2017.02.16.)호

▶ 2017년 차집관로 시설물 유지관리 및 점검계획

Ⅱ		점 검 개 요

차집관로 시설현황

구 분	관로현황	맨 홀	우수토실	환 기 구	비 고
중랑천외 25개하천	183Km	1,985개소	569개소	39개소

점검기간 : 2017.05.10.(수) ~ 2017.05.26.(금)

Ⅲ		점 검 인 원

점검조 편성

구분	1조	2조	3조	비고
조원 (15명)	최승룡, 정재형, 박정우 기간제 작업원 2명	조규환, 최기남, 장성기 기간제 작업원 2명	차성민, 하갑용 기간제 작업원 3명

조별 점검대상 하천

▶ 1조(8개하천) : 도봉천, 무수천, 방학천, 화계천, 가오천, 대동천,

백운동천, 한강

▶ 2조(8개하천) : 청계천, 행당노선, 정릉천, 성북천, 자양노선, 전농천,

중학천, 백운천

▶ 3조(10개하천) : 중랑천, 묵동천, 우이천, 당현천, 면목천, 공릉천,

갈월천, 인수천, 뚝도노선, 화양노선

Ⅳ		점검대상 및 방법

중점 점검대상 : 둔치 상 자전거도로 및 산책로가 있는 11하천

▶ 자양노선, 청계천, 정릉천, 성북천, 우이천, 중랑천, 방학천, 도봉천,

무수천, 당현천, 묵동천

점검 방법 : 노선별 일정에 의거 도보순찰

세부점검 사항

▶ 차집관로

- 차집관로 주변 동공 및 침하 여부

- 토사퇴적 등으로 인한 유수소통 장애

- 차집관로 주변 타 공사로 인한 관거 손상 여부

- U형 차집관로의 파손 및 토사 퇴적으로 인한 하수 월류 여부 등

▶ 맨홀

- 맨홀뚜껑 밀폐 체결장치 기능상실 여부

- 기타 맨홀덮개 파손 및 매몰 여부 등

▶ 우수토실

- 스틸 그레이팅 이탈 및 구조물 파손 여부

- 기타 협잡물 퇴적으로 인한 월류 여부 등

▶ 환기구 등

- 기능 유지여부와 시설물 파손 등

Ⅲ		조 치 계 획

경미한 사항은 현장 즉시조치

소규모 토사퇴적 및 구조물 손상은 직영 작업반 보수

직영 작업반 보수가 곤란한 사항은 연간단가 계약업체에 작업지시하여

정비

붙임  1. 차집시설 조별 순찰노선 1부.

2. 하천별 위치도 1부.

3. 시설물 점검표 1부.  끝.