문서번호	도로관리과-5284
결재일자	2014.4.3.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장조사팀장	도로관리과장
홍현기		성인환	04/03 최동필
협조
	주무관		김영일

삼일대로(시장님SNS민원) 도로포장 조사결과 보고

도시안전실

(도로관리과)

삼일대로(시장님SNS민원) 도로포장 조사결과 보고

	1.		탐사위치 및 현황

측정현황	○ 조사일시 : 2014. 03. 24. (월) ~ 04. 02.(수) ○ 조사장비 : GPR ○ 조사위치 - 노선명 : 삼일대로 - 구 간 : 삼일교 조인트 부분 ~ 삼일교 버스정류장 시작부분(하행방향) - 연 장 : 75 m ○ 조사지점 현황 - 도로울림 현상 민원신고(시장트위터)에 대한 조사임 - 삼일교→종로방향 횡단보도 지난지점 도로중앙부분(버스차로)에 도로보수 지점에서의 중 차량 통과 시 울림이 발생되고 있어 본 지점을 중심으로 조사함
위치도	도로보수지점
현장사진

	2.		조사자 의견

보 기
	도로보수(울림) 지점
	도로 재 보수 구간
	상수도 맨홀
	통신맨홀(KT, 드림라인, GNG 텔레콤)
	한전맨홀
	신호등 맨홀

- 삼일교에서 종로방향 버스중앙차로에 횡단보도 중간 지점과 횡단보도 2m 지난 지점에서의 과거 침하로 인해 도로보수(0.5×0.5, 3.5×5m) 한바 있음

-  소규모 보수(0.5m×0.5m) 지점은 신호등관로로 추정되는 매설물이 횡단하고 있는 것으로 보여지며, 중규모(3.5m×5m) 보수지점은 통신관로로 추정되는 매설물이 횡단하는 것으로 지하매설물도에서 판단할 수 있으며, 관로주변의 신호가 약하게 감지되고 있음.

- 도로보수 지점의 횡단관로 주변의 연약화로 중차량 통행 시 도로울림이 발생되는 것으로 판단됨

- 본 지역 도로관리사업소(북부)에 양방향 버스중앙차로와 종로방향 1차로의 횡단보도 시작지점에서 20m 구간의 포장층 전체와 포장층 하부(최소깊이 50~100cm)까지 정비할 수 있도록 통보코자 합니다.

붙 임 : GPR 조사데이터 및 조사자의견, 지하매설물 현황도 1부.  끝.