＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	배수지·가압장 및 관말수도꼭지 잔류염소 측정결과 보고(2017년 4월)

1. 수질과-522(2015.1.23.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 2017년 4월 배수지, 가압장 및 관말수도꼭지 잔류염소  측정을 실시하고, 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 측정지점 : 총 23개소(배수지8, 가압장2, 수도꼭지8, 관말지역5)

나. 측정주기

○ SWN(서울워터나우) 설치지점 : 14개소

- 배수지(7) 및 가압장(2), 수도꼭지(5) : 실시간 측정자료 이용

○ SWN(서울워터나우) 미설치지점 : 9개소

- 배수지(1) : 2회/1주 측정

- 수도꼭지(8) : 1회/1주 측정

다. 잔류염소 운영결과 : 잔류염소 운영목표 범위내 적정운영

붙임 : 배수지, 가압장 및 관말수도꼭지 잔류염소 측정결과(4월) 1부.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),암사아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	류의창		수질팀장	이동조		행정지원과장	05/11 김인웅
협조자
시행	행정지원과-10536	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4746	/전송	3146-4779	/	ryuui@seoul.go.kr	/	부분공개(6)