문서번호	원수관리과-1213
결재일자	2017.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	05/15 임철수
협 조

2017년 강북통합취수장

오일휀스․조류차단막 철거 및 설치공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2017년 강북통합취수장

오일휀스․조류차단막 철거 및 설치공사 계획

금년도 여름 장마철을 맞이하여 취수탑 주변에 기 설치된 조류차단막 및 오일휀스를 장마전에 철거하고, 장마후에 설치하여 시설물관리에 만전을 기하고저 함

□ 관련근거

○ 조류차단막 설치효과분석 및 관리계획 시달 : 수질65461-629(2002.12.12.)

□ 공사개요

○ 시기 및 내용

일 정	공 사 규 모
▸장마전 철거 - 6월말(예정)	- 조류차단막(25t×5m×5m) 철거 : 320m - 오일휀스(내수면용) 철거 : 380m
▸장마후 설치 - 10월말(예정)	- 조류차단막(25t×5m×5m) 철거 : 350m - 오일휀스(내수면용) 설치 : 400m

○ 공사기간 : 2017.11.20까지

- 철거공사(1차) : 착공일~‘17.7.10(기상청 예보참조)

- 설치공사(2차) : ‘17.10월~11월

○ 소요예산 : 약 71,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,원수 및 취수비,수선교체비

○ 기타사항

- 2016년도 조류차단막 및 오일휀스설치 시 물품파손 및 훼손으로 일부 폐기처분한 물량만큼 금년도에 추가 설치

- 조류차단막 및 오일휀스 물량현황

2016년					2017년
품명	당초설치 수 량	폐기	정비	최종설치수량	설치수량
조류차단막	355m	35m	75m	320m	350m
오일휀스	420m	40m		380m	400m
※ 작년에 정비하여 설치한 물량중 일부 금년도에 교체계획 ⇒ 교체물량 : 조류차단막 L=50m, 오일휀스 100m

□ 계약방법

○ 전자공개수의계약(제한경쟁)

- 건설산업기본법에 의한 수중공사업 등록업체로서 서울특별시 또는경기도에 주 사무소를 둔 업체

□ 기대효과

○ 협잡물 등으로 인한 취수곤란 원인을 사전 제거함으로서 안정적인 취수환경을 조성하고,

○ 장마전에 철거함으로서 장마로 인한 조류차단막 및 오일휀스 유실방지

○ 맛,냄새의 원인이며 정수처리에 막대한 지장을 초래하는 조류와 지오즈민 및 불시에 유입되는 기름차단으로 정수처리 피해를 최소화  끝.