문서번호	공간정보과-3725
결재일자	2017.5.17.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		이성환	05/17 강신재
협조	주무관		전성호
	주무관		김영혁

2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

탐사·측량 현장점검 결과보고

2017. 5.

상수도사업본부

【공간정보과】

2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

탐사·측량 현장 점검 결과보고

「2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」의 탐사·측량 현장 점검(안전·기술자·장비) 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진근거

❍「2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」탐사·측량 현장 점검계획

공간정보과-3149호(2017. 4. 24.)

대상업체(점검현장)

구 분	수 행 사	점 검 현 장
서 북	㈜신한항업 컨소시엄	기존	용산구 신창동 *****
		기존	은평구 녹번동 *****
		기존	강북구 수유동 ******
서 남	공간정보기술㈜ 컨소시엄	신규	구로구 오류1동 *****
		신규	금천구 시흥5동 ******
		기존	강서구 화곡동 *******
		기존	관악구 신림동 ******
동 남	새한항업㈜ 컨소시엄	기존	광진구 자양동 ****
		기존	강남구 청담동 **

점검기간 : 2017. 4. 25.~4. 28.

점검방법 : 불시 점검(점검항목 평가)

점검내용 및 결과요약         (구분 : 일치-불일치,양호-불량)

구 분	서 북			서 남				동 남
	신창동	녹번동	수유동	오류동	시흥동	화곡동	신림동	자양동	청담동
투입인력 인적사항일치	일치	일치	일치	일치	일치	일치	일치	일치	일치
투입장비 고유번호일치	일치	일치	일치	일치	일치	일치	일치	일치	일치
투입장비 상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
안전이행	세부내용(Ⅲ.점검결과‘안전이행 점검사항’) 참고

Ⅱ		점검내용

점검대상 : 탐사·측량 중인 현장 9곳

구 분	수 행 사	점 검 현 장		현장인원
서 북	㈜신한항업 컨소시엄	기존	용산구 신창동 *****	2명
		기존	은평구 녹번동 *****	4명
		기존	강북구 수유동 ******	3명
서 남	공간정보기술㈜ 컨소시엄	신규	구로구 오류1동 *****	1명
		신규	금천구 시흥5동 ******	3명
		기존	강서구 화곡동 *******	4명
		기존	관악구 신림동 ******	4명
동 남	새한항업㈜ 컨소시엄	기존	광진구 자양동 ****	3명
		기존	강남구 청담동 **	3명

점검기간 : 2017. 4. 25.~4. 28.

점검일자	4. 25.(화)	4. 27.(목)	4. 28.(금)
구 분	서 북	서 남	동 남

점검방법 : 현장 불시점검(점검항목 평가)

인력 점검	장비 점검	안전 점검

점검항목(내용)

점검항목		점 검 내 용
투입인력		․ 투입인력과 사업계획서 인적사항 일치여부
투입장비		․ 투입장비와 사업계획서 고유번호 일치여부
		․ 탐사 및 측량장비 상태
안전이행	현장안전	․ 현장인력 안전모, 안전조끼 착용여부
		․ 현장인력 안전모, 안전조끼 상태
		․ 차량 및 보행자 유도 상태
		․ 작업자 안전교육실시 여부
	밀폐공간안전	․ 밀폐공간작업 관련 안전장비 소지
		․ 맨홀출입시 가스농도 측정 여부
		․ 맨홀출입시 환기작업 실시 여부
		․ 맨홀출입시 안전보건 일지작성 여부
		․ 맨홀출입시 감시인 배치여부
		․ 작업자와 감시인 간의 연락체제 구축 여부
		․ 밀폐공간 출입인원 및 출입시간 확인 여부
		․ 출입금지 표지판 설치 및 안전장비 구비여부

Ⅲ		점검결과

투입인력 점검사항

- 점검장소 9곳 모두 현장인원이 사업수행계획서 인적사항과 “일치”

투입장비 점검사항

- 점검장소 9곳 모두 사용장비(조사·탐사/측량)의 고유번호가 사업수행계획서 내용과 “일치” 및 장비 상태 “양호”

안전이행 점검사항

❍ 현장안전

- 점검장소 9곳 모두 현장인원 전원 식별이 쉬운 안전조끼를 착용

- 기존관 작업지역 7곳은 표지판, 라바콘 및 신호수를 활용하여 차량 및 행인을 유도하여 안전사고를 방지하고 있음

- 신규관 작업지역 2곳은 진행 중인 상수도 공사로 인해 중장비 충돌 등의 위험이 있으나 작업자가 그늘막 모자를 착용하고 있어 머리를 보호할 수 있는 단단한 안전모로 교체착용할 것을 보완조치※

※조치근거 : 산업안전보건법 제29조(도급사업 시의 안전·보건조치)

❍ 밀폐공간

- 점검장소 9곳 모두 신규관 및 소블럭 기존관 구간으로 맨홀출입이 없어, 밀폐공간 안전수칙 준수는 “점검불가”

- 밀폐공간작업 안전장비는 작업차량에 모두 비치

Ⅳ		향후계획

현장점검(2차) 및 체불임금 유무 점검 : 2017. 9월 중

붙 임 : 1. 사  진  첩 ………… 1부.

2. 현장점검표 ………… 1식.  끝.